**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Terénní vozidlo s max. zatížením tažného zařízení 3,5 t -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | max. 5 300 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 3 000 - 3 3000 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie se sklopenými zrcátky | max. 2 100 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt a příslušenství | max. 2 000 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru za druhou řadou sedadel | min. 750 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 190 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 3 500 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | min. 750 | kg | *[ANO/NE]* |
| Pohon | 4x4 | - | *[ANO/NE]* |
| PHM | nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | min. 110 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka automatická | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, mechanická | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Přední nájezdový úhel vozidla | min. 29 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Zadní nájezdový úhel vozidla | min. 25 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Přejezdový úhel vozidla | min. 16 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Emisa CO2 dle WLTP | max. 250 | g/km | *ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | min.80 | litr | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 17" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Přípustná hmotnost přívěsu | 3 500 | kg | *[ANO/NE]* |
| Hmotnost jízdní soupravy se musí rovnat celkové hmnotnosti vozidla a maximální přípustné hmotnosti přívěsu | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| Asistent pro sjezd z kopce | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent pro rozjezd do kopce | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné včetně handsfree sady (originální) | | | *[ANO/NE]* |
| Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarmem | | | *[ANO/NE]* |
| Denní svícení | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický stabilizační program ESP a lepší | | | *[ANO/NE]* |
| Gumové koberce a vana zavazadlového prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Dvouzónová klimitizace | | | *[ANO/NE]* |
| Mlhové světlomety přední | | | *[ANO/NE]* |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzor vzadu a vpředu | | | *[ANO/NE]* |
| Protiblokovací systém ABS | | | *[ANO/NE]* |
| Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), klíč na kola a zvedák vozu | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení pro přípustnou hmotnost přívěsu 3,5 t | | | *[ANO/NE]* |
| 3 sedadla v druhé řadě | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově nastavitelná sedadla pro řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní řada sedadel dělená, sklopná | | | *[ANO/NE]* |
| Systém sledování slepého úhlu | | | *[ANO/NE]* |
| Dvoustupňová převodovka High / Loft | | | *[ANO/NE]* |
| Aktivní uzávěrka zadního diferenciálu | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní sklo vyhřívané | | | *[ANO/NE]* |
| 12 V napájecí zásuvka v místě posádky a zavazadlovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu | | | *[ANO/NE]* |
| Multifunkční volant | | | *[ANO/NE]* |
| Tempomat | | | *[ANO/NE]* |
| Podélný střešní nosič (hagus) | | | *[ANO/NE]* |
| Výhodou výškově nastavitelné tažné zařízení s kulovým čepem | | | *[ANO/NE]* |
| Střešní nosič s minimální zátězí 75 kg | | | *[ANO/NE]* |