**Příloha**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Těžké terénní vozidlo s max. zatížením tažného zařízení 3,5 t -** *[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie | max. 5 400 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 3 300 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie bez zrcátek | max.2 000 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt a příslušenství | max. 1 900 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 5 | - | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní | min. 2 000 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 190 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 3 300 | kg | *[ANO/NE]* |
| Užitečné zatížení | min. 600 | kg | *[ANO/NE]* |
| Šířka ložné plochy | min. 1 500 | mm | *[ANO/NE]* |
| Délka ložné plochy | min. 1 500 | mm | *[ANO/NE]* |
| Šířka (vnitřní) nákladového prostoru mezi podběhy | min. 1 100 | mm | *[ANO/NE]* |
| Plocha nákladového prostoru | min. 2,3 | m2 | *[ANO/NE]* |
| Pohon | 4x4 | - | *[ANO/NE]* |
| PHM | Nafta | - | *[ANO/NE]* |
| Objem motoru | min. 1 950 | cm3 | *[ANO/NE]* |
| Výkon motoru | min. 110 | kW | *[ANO/NE]* |
| Převodovka manuální/automatická | min. 6 | stupeň | *[ANO/NE]* |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, mechanická | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Přední nájezdový úhel vozidla | min. 29 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Zadní nájezdový úhel vozidla | min. 18 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Emisní norma platná v době dodání vozidla | min. EURO 6 | - | *[ANO/NE]* |
| Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP | v souladu s přílohou č.2 nažízení vlády č. 173/2016 Sb. | - | *[ANO/NE]* |
| Přejezdový úhel vozidla | min. 16 | stupňů | *[ANO/NE]* |
| Objem palivové nádrže | min. 80 | litr | *[ANO/NE]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 17" včetně rozměru terénních pneu | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Rámové vozidlo se samonosně upevněnou kabinou | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | | **Nabídka dodavatele (ANO/NE)** |
| Asistent pro sjezd z kopce | | | *[ANO/NE]* |
| Autorádio vestavěné včetně handsfree sady (originální) | | | *[ANO/NE]* |
| Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce | | | *[ANO/NE]* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarmem | | | *[ANO/NE]* |
| Denní svícení | | | *[ANO/NE]* |
| Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Elektronický stabilizační program ESP | | | *[ANO/NE]* |
| Gumové koberce | | | *[ANO/NE]* |
| Klimatizace poloautomatická nebo digitální | | | *[ANO/NE]* |
| Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Mlhové světlomety přední | | | *[ANO/NE]* |
| Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzor vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Protiblokovací systém ABS | | | *[ANO/NE]* |
| Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), klíč na kola a zvedák vozu | | | *[ANO/NE]* |
| Spodní kryt motoru a převodovky: kovový | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení pevné: zatížení 3,5 t | | | *[ANO/NE]* |
| Trojlavice v prostoru pro cestující | | | *[ANO/NE]* |
| Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla | | | *[ANO/NE]* |
| Úchytná oka v podlaze nákladového prostoru pevná (4 ks) | | | *[ANO/NE]* |
| Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná | | | *[ANO/NE]* |
| Vozidlo umožňuje dovybavení Hardtopem s uzamykatelným oknem vzadu | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Výškově nastavitelná sedadla pro řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní nárazník vozu s integrovaným nástupním schůdkem | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní výklopné dveře uzamykatelné | | | *[ANO/NE]* |