# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C9
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C9 - C10 | 104 | 77.5 |
| Úsek vedení: 110/22-9-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.40 | 60.42 (206.35)
-5+N | 67.20 | 67.33 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-9-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.36 | 11.37 (96.66)
-5+N | 25.77 | 25.87 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C9 - 8 | 89 | 240.6 |
| Úsek vedení: 8-C9-120 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 120mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
42.93 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 73.90 | 73.97 (193.78)
-5+N | 66.24 | 66.44 (193.78)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 12.04 (30.00) | 9.19 | 7.77 | 4.30
| -5+N | 9.49 (30.00) | 9.43 | 1.07 | 6.48
| -5+N+vítr | 12.18 (30.00) | 12.13 | 1.07 | 6.48
| -5+vítr | 9.91 (30.00) | 9.76 | 1.74 | 4.13

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 4.12 | 2.80 (9.30) | 3.03 (9.30) | 0.74 (7.00)
|  | -5+N | 2.94 | 2.76 (9.30) | 1.01 (9.30) | 1.34 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 3.59 | 3.44 (9.30) | 1.21 (9.30) | 1.34 (7.00)
|  | -5+vítr | 2.82 | 2.59 (9.30) | 1.45 (9.30) | 0.63 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 11.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 6.60 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.00 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.91 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 11.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.94 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 6.60 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 8.00 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.91 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 11.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 10.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 6.60 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 8.00 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.91 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-18) | -30 | 2.12 (20.00) | 0.31 | 2.09 | 0.09 (15.00)
|  | -5+N | 4.80 (20.00) | 0.70 | 4.75 | 0.43 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 4.86 (20.00) | 1.05 | 4.75 | 0.43 (15.00)
|  | -5+vítr | 2.16 (20.00) | 0.74 | 2.03 | 0.09 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.82 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.88 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.16 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C9 - C10

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -5+N | 26.34 (30.00) | 3.87 | 26.06 | 3.87

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 8.26 | 1.21 (9.30) | 8.17 (9.30) | 0.60 (7.00)
1 | obj. kot. (ES860-18) | -5+N | 0.00 (20.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 (15.00)

#### Uvolněné rozpětí C9 - 8

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -5+N | 26.21 (30.00) | 3.85 | 25.93 | 3.84

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 7.21 | 1.06 (9.30) | 7.14 (9.30) | 0.41 (7.00)
1 | obj. kot. (ES860-18) | -5+N | 3.57 (20.00) | 0.52 | 3.53 | 0.26 (15.00)

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
120mm2 AlFe6 | 91361 | 1.93e-005 | 16.00 | 149.60 | 0.035142 | 0.5359 | 193.78

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130
C | 1.040 | 0.130

obj. kot. (ES860-18) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:13:45