# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C112
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C112 - C113 | 84 | 316.9 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.42 | 11.42 (96.66)
-5+N | 23.46 | 23.52 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.05 | 61.05 (179.57)
-5+N | 71.13 | 71.23 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C112 - C111 | 83 | 136.8 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.42 | 11.44 (96.66)
-5+N | 23.32 | 23.44 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.30 | 61.36 (179.57)
-5+N | 70.78 | 71.03 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C112 - 1 | 61 | 53.6 |
| Úsek vedení: C112-1-3x35 | Norma: ČSN 33 3301 (1997) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námr. oblast | Hmotnost námrazku | Kategorie terénu
90.00 | -5.0 | ANO | SNO | 0.00 | A
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 16.77 | 16.78 (108.45)
-5+N | 90.00 | 90.32 (108.45)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 2.06 (20.00) | 2.04 | 0.30 | 3.09
| -5+N | 10.94 (20.00) | 10.88 | 1.19 | 6.03
| -5+N+vítr | 13.59 (20.00) | 13.54 | 2.61 | 6.03
| -5+vítr | 5.08 (20.00) | 5.08 | 2.48 | 3.06

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | -30 | 0.02 | 0.00 (9.30) | 0.02 (4.50) | 0.28 (7.00)
|  | -5+N | 0.03 | 0.00 (9.30) | 0.03 (4.50) | 0.77 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.59 | 0.59 (9.30) | 0.25 (4.50) | 0.77 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.62 | 0.62 (9.30) | 0.24 (4.50) | 0.27 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.47 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.59 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.06 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.05 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 4.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.47 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.59 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.06 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 4.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.05 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.73 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.47 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.59 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.06 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.05 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 0.72 | 0.09 | 0.72 (8.00) | 0.04 (8.00)
|  | -5+N | 3.88 | 0.46 | 3.85 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.96 | 0.67 | 3.95 (8.00) | 0.34 (8.00)
|  | -5+vítr | 0.61 | 0.19 | 0.61 (8.00) | 0.04 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.40 | JK plast. | -30 | 0.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.61 | 0.00 (60.00) |
B | 9.40 | JK plast. | -30 | 0.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.61 | 0.00 (60.00) |
C | 9.40 | JK plast. | -30 | 0.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.61 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-29) | -30 | 0.00 (20.00) | 0.00 | 0.00 | 0.17 (15.00)
|  | -5+N | 0.03 (20.00) | 0.00 | 0.03 | 0.75 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 0.65 (20.00) | 0.64 | 0.27 | 0.75 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.81 (20.00) | 0.81 | 0.31 | 0.17 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.13 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.37 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.49 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.22 | 0.00 (0.00) |
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.13 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.38 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.51 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.22 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57
35mm2 AlFe6 | 90718 | 1.94e-005 | 8.40 | 43.10 | 0.034369 | 0.151 | 108.45

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 92 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES860-29) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 6 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:43:19