# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C53
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/12
Účel podp. bodu: | OV - Odbočný Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C53 - CS52 | 116 | 230.8 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.32 | 11.32 (96.66)
-5+N | 27.12 | 27.13 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.83 | 57.88 (206.35)
-5+N | 69.57 | 69.57 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C53 - C125 | 56 | 123.8 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
7.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 7.34 | 7.34 (96.66)
-5+N | 16.83 | 16.86 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.15 | 67.21 (179.57)
-5+N | 60.83 | 60.83 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C53 - 54 | 76 | 50.8 |
| Úsek vedení: 53-54-110/22 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 66.18 | 66.27 (206.35)
-5+N | 60.93 | 60.94 (206.35)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/12 | -30 | 16.19 (24.00) | 14.91 | 6.30 | -1.04
| -5+N | 15.41 (24.00) | 15.05 | 3.35 | 1.51
| -5+N+vítr | 18.19 (24.00) | 17.82 | 4.88 | 1.51
| -5+vítr | 12.80 (24.00) | 12.77 | 3.52 | 0.58

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | -30 | 1.11 | 0.00 (9.30) | 1.11 (9.30) | -0.74 (7.00)
|  | -5+N | 1.14 | 0.00 (9.30) | 1.14 (9.30) | -0.18 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.47 | 0.69 (9.30) | 1.41 (9.30) | -0.18 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.85 | 0.85 (9.30) | 0.33 (9.30) | -0.31 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.56 | JK plast. | -30 | 8.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.44 | 0.00 (60.00) |
A | 8.56 | JK plast. | -30 | 7.66 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.21 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 10.07 | JK plast. | -30 | 8.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.44 | 0.00 (60.00) |
B | 10.07 | JK plast. | -30 | 7.66 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.21 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
C | 8.56 | JK plast. | -30 | 8.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.44 | 0.00 (60.00) |
C | 8.56 | JK plast. | -30 | 7.66 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.21 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 5.17 | 1.51 | 4.95 (8.00) | -0.27 (8.00)
|  | -5+N | 4.69 | 1.37 | 4.48 (8.00) | -0.08 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 4.76 | 1.56 | 4.59 (8.00) | -0.08 (8.00)
|  | -5+vítr | 3.01 | 1.05 | 2.91 (8.00) | -0.12 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.90 | JK plast. | -30 | 5.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.69 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.01 | 0.00 (60.00) |
B | 7.90 | JK plast. | -30 | 5.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.69 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.01 | 0.00 (60.00) |
C | 7.90 | JK plast. | -30 | 5.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.69 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.01 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.3 | obj. kot. (ES860-39) | -30 | 2.11 (10.00) | 0.00 | 2.11 | -0.05 (10.00)
|  | -5+N | 5.05 (10.00) | 0.00 | 5.05 | 0.20 (10.00)
|  | -5+N+vítr | 5.21 (10.00) | 0.40 | 5.21 | 0.20 (10.00)
|  | -5+vítr | 2.26 (10.00) | 0.51 | 2.24 | -0.05 (10.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.20 | KS SDOK | -30 | 2.11 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.05 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.21 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.26 | 0.00 (0.00) |
B | 7.20 | KS SDOK | -30 | 1.37 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.14 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.22 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.42 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C53 - CS52

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/12 | -5+N | 28.05 (24.00) | 0.00 | 0.00 | 1.23

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | -5+N | 6.75 | 0.00 (9.30) | 6.75 (9.30) | -0.17 (7.00)
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -5+N | 3.85 | 1.12 | 3.68 (8.00) | -0.10 (8.00)
1.3 | obj. kot. (ES860-39) | -5+N | 2.32 (10.00) | 2.22 | 0.68 | 0.12 (10.00)

#### Uvolněné rozpětí C53 - 54

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/12 | -5+N | 26.07 (24.00) | 0.00 | 0.00 | 1.54

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | -5+N | 7.39 | 0.00 (9.30) | 7.39 (9.30) | -0.08 (7.00)
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -5+N | 3.85 | 1.12 | 3.68 (8.00) | -0.10 (8.00)
1.3 | obj. kot. (ES860-39) | -5+N | 3.72 (10.00) | 0.00 | 3.72 | 0.12 (10.00)

#### Uvolněné rozpětí C53 - C125

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/12 | -5+N | 5.19 (24.00) | 0.00 | 0.00 | 0.97

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | -5+N | 0.64 | 0.00 (9.30) | 0.64 (9.30) | -0.26 (7.00)
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -5+N | 0.00 | 0.00 | 0.00 (8.00) | 0.01 (8.00)
1.3 | obj. kot. (ES860-39) | -5+N | 3.72 (10.00) | 0.00 | 3.72 | 0.02 (10.00)

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 24 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.045 | 0.060
A | -1.045 | 0.060
B | 0.000 | 1.570
B | 0.000 | 1.570
C | 1.045 | 0.060
C | 1.045 | 0.060

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES860-39) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 10 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 10 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000
B | 0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.11.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 05.04.2022, 21:39:21