# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | CS33
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS33 - C34 | 97 | 77.6 |
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.77 | 61.90 (206.35)
-5+N | 65.76 | 65.79 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.38 | 11.39 (96.66)
-5+N | 24.97 | 24.97 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS33 - CS32 | 96 | 257.7 |
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 62.09 | 62.24 (206.35)
-5+N | 65.51 | 65.86 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS33 - 1 | 80 | 157.7 |
| Úsek vedení: CS33-1-3x35 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
34.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.00 | 61.02 (185.50)
-5+N | 85.18 | 85.21 (185.50)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/10 | -30 | 7.79 (20.00) | 7.18 | 3.01 | 2.17
| -5+N | 11.76 (20.00) | 10.06 | 6.09 | 4.54
| -5+N+vítr | 14.38 (20.00) | 12.96 | 7.63 | 4.54
| -5+vítr | 8.51 (20.00) | 8.05 | 4.93 | 2.71

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | konz.T | -30 | 0.05 | 0.01 (7.33) | 0.04 (5.93) | 0.15 (4.50)
|  | -5+N | 0.04 | 0.01 (7.33) | 0.03 (5.93) | 0.74 (4.50)
|  | -5+N+vítr | 0.74 | 0.74 (7.33) | 0.32 (5.93) | 0.74 (4.50)
|  | -5+vítr | 0.91 | 0.91 (7.33) | 0.36 (5.93) | 0.26 (4.50)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.53 | JK plast. | -30 | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
A | 8.53 | JK plast. | -30 | 8.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |
B | 8.53 | JK plast. | -30 | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 8.53 | JK plast. | -30 | 8.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |
C | 8.53 | JK plast. | -30 | 8.24 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
C | 8.53 | JK plast. | -30 | 8.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES846-01) | -30 | 2.63 | 0.42 | 2.60 (8.00) | -0.05 (8.00)
|  | -5+N | 3.67 | 0.59 | 3.62 (8.00) | 0.11 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.77 | 0.84 | 3.75 (8.00) | 0.11 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.55 | 0.45 | 1.55 (8.00) | 0.00 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.28 | JK plast. | -30 | 2.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.55 | 0.00 (60.00) |
B | 7.28 | JK plast. | -30 | 2.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.55 | 0.00 (60.00) |
C | 7.28 | JK plast. | -30 | 2.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.77 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.55 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.5 | obj. kot. (ES860-41) | -30 | 2.12 (20.00) | 0.02 | 2.12 | -0.08 (15.00)
|  | -5+N | 4.65 (20.00) | 0.05 | 4.65 | 0.03 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 4.80 (20.00) | 0.43 | 4.79 | 0.03 (15.00)
|  | -5+vítr | 2.25 (20.00) | 0.49 | 2.23 | -0.08 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.38 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.65 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.80 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.25 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe6 | 90718 | 1.94e-005 | 8.40 | 43.10 | 0.034369 | 0.151 | 185.50

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 7.876 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

konz.T | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 5.93 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 7.33 |
Hmotnost [kg] | 105 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.455 | 0.654
B | 0.000 | 0.654
C | 1.455 | 0.654

konz.odb.přímá 1000 (ES846-01) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES860-41) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 6.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.11.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2022, 21:28:56