# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C31
Typ sloupu, stožáru: | PS 16,5/40 N
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C31 - C30 | 107 | 258.7 |
| Úsek vedení: 110/22-9-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 59.70 | 59.88 (206.35)
-5+N | 67.85 | 68.28 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-9-31 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.34 | 11.39 (96.66)
-5+N | 26.13 | 26.38 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C31 - 32 | 109 | 30.9 |
| Úsek vedení: C31-32-120 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 120mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
34.91 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 53.24 | 53.29 (193.78)
-5+N | 62.59 | 62.76 (193.78)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/40 N | -30 | 20.51 (40.00) | 19.04 | 1.47 | 4.87 (0.00)
| -5+N | 25.53 (40.00) | 22.82 | 2.71 | 7.61 (0.00)
| -5+N+vítr | 28.85 (40.00) | 26.13 | 2.72 | 7.61 (0.00)
| -5+vítr | 22.42 (40.00) | 20.53 | 1.90 | 4.52 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -30 | 6.42 (12.80) | 6.42 | 0.04 | 0.92 (9.00)
|  | -5+N | 7.43 (12.80) | 7.43 | 0.33 | 1.68 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 8.06 (12.80) | 8.05 | 0.36 | 1.68 (9.00)
|  | -5+vítr | 5.05 (12.80) | 5.05 | 0.09 | 0.79 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 14.20 | JK plast. | -30 | 7.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.39 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
A | 14.20 | JK plast. | -30 | 7.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.03 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | A3-U80-R | -30 | 6.42 (30.00) | 6.42 | 0.04 | 0.88 (5.00)
|  | -5+N | 7.43 (30.00) | 7.43 | 0.33 | 1.63 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 8.06 (30.00) | 8.05 | 0.36 | 1.63 (5.00)
|  | -5+vítr | 5.05 (30.00) | 5.05 | 0.09 | 0.77 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 13.20 | JK plast. | -30 | 7.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.38 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
A | 13.20 | JK plast. | -30 | 7.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.03 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |
C | 13.20 | JK plast. | -30 | 7.97 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.38 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
C | 13.20 | JK plast. | -30 | 7.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.03 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.48 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2.5 | B0-U80 | -30 | 2.11 (12.80) | 0.85 | 1.93 | 0.19 (9.00)
|  | -5+N | 4.87 (12.80) | 1.96 | 4.46 | 0.66 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 5.00 (12.80) | 2.28 | 4.46 | 0.66 (9.00)
|  | -5+vítr | 2.24 (12.80) | 1.22 | 1.88 | 0.19 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.70 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.91 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.04 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.25 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C31 - C30

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/40 N | -5+N | 28.03 (40.00) | 8.65 | 19.38 | 3.41 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.43 (12.80) | 3.03 | 6.78 | 0.52 (9.00)
1 | A3-U80-R | -5+N | 7.43 (30.00) | 3.03 | 6.78 | 0.45 (5.00)
2.5 | B0-U80 | -5+N | 0.00 (12.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 (9.00)

#### Uvolněné rozpětí C31 - 32

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 16,5/40 N | -5+N | 31.24 (40.00) | 9.54 | 21.70 | 4.72 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 7.26 (12.80) | 2.92 | 6.65 | 0.74 (9.00)
1 | A3-U80-R | -5+N | 7.26 (30.00) | 2.92 | 6.65 | 0.77 (5.00)
2.5 | B0-U80 | -5+N | 3.61 (12.80) | 1.45 | 3.31 | 0.43 (9.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 16,5/40 N | -5+N | 22.70 (40.00) | 14.55 (24.00)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | B0-U80 | -5+N | 5.63 (12.80) | 5.63 | 0.10
1 | A3-U80-R | -5+N | 7.01 (30.00) | 2.86 | 6.41
2.5 | B0-U80 | -5+N | 3.33 (12.80) | 1.34 | 3.05

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
120mm2 AlFe6 | 91361 | 1.93e-005 | 16.00 | 149.60 | 0.035142 | 0.5359 | 193.78

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 16.45 | Průměr - pata [m] | 1.245 | Plocha vystavená větru [m2] | 4.82
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 24 | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 14.2 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A - 0 m | 0.000 | 0.000
A - 0 m | 0.000 | 0.000
A - 2.5 m | 0.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:17:54