# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C91
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | OV - Odbočný Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C91 - C92 | 39 | 327.1 |
| Úsek vedení: 110/22-101-91 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 52.77 | 52.84 (179.57)
-5+N | 62.74 | 63.06 (179.57)
| Úsek vedení: SDOK-91-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.51 | 8.54 (96.66)
-5+N | 21.24 | 21.46 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C91 - C1 | 85 | 147.4 |
| Úsek vedení: 110/22-101-91 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 36.09 | 36.11 (179.57)
-5+N | 90.83 | 91.11 (179.57)
| Úsek vedení: SDOK-91-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.26 | 8.27 (96.66)
-5+N | 32.57 | 32.72 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C91 - 1 | 77 | 227.3 |
| Úsek vedení: 90-C91-3x35 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 38.30 | 38.38 (179.57)
-5+N | 87.10 | 87.71 (179.57)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 8.70 (30.00) | 8.28 | 2.67 | 4.04
| -5+N | 22.33 (30.00) | 18.74 | 12.13 | 9.09
| -5+N+vítr | 25.28 (30.00) | 22.06 | 14.27 | 9.09
| -5+vítr | 8.76 (30.00) | 8.72 | 4.00 | 3.74

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 1.28 | 0.03 (9.30) | 1.28 (9.30) | 0.30 (7.00)
|  | -5+N | 2.16 | 0.03 (9.30) | 2.16 (9.30) | 1.06 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 2.49 | 0.75 (9.30) | 2.44 (9.30) | 1.06 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.53 | 0.53 (9.30) | 0.20 (9.30) | 0.23 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 2.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.09 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.99 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 2.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.09 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 4.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.99 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 2.78 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.23 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.09 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.99 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 2.95 | 0.52 | 2.90 (8.00) | 0.20 (8.00)
|  | -5+N | 6.71 | 1.18 | 6.61 (8.00) | 0.80 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 6.90 | 1.66 | 6.84 (8.00) | 0.80 (8.00)
|  | -5+vítr | 2.07 | 0.68 | 2.06 (8.00) | 0.17 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.40 | JK plast. | -30 | 2.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.95 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.07 | 0.00 (60.00) |
B | 9.40 | JK plast. | -30 | 2.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.95 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.07 | 0.00 (60.00) |
C | 9.40 | JK plast. | -30 | 2.96 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.95 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.07 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-18) | -30 | 0.05 (20.00) | 0.01 | 0.05 | 0.19 (15.00)
|  | -5+N | 2.11 (20.00) | 0.02 | 2.11 | 1.16 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 2.46 (20.00) | 0.79 | 2.41 | 1.16 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.69 (20.00) | 0.69 | 0.27 | 0.19 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 1.54 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 6.09 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.32 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.71 | 0.00 (0.00) |
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 1.59 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.00 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.08 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.57 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C91 - C92

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -5+N | 24.83 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 5.14

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 4.78 | 0.00 (9.30) | 4.78 (9.30) | 0.33 (7.00)
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -5+N | 4.62 | 0.82 | 4.55 (8.00) | 0.49 (8.00)
1 | obj. kot. (ES860-18) | -5+N | 4.14 (20.00) | 0.00 | 4.14 | 0.32 (15.00)

#### Uvolněné rozpětí C91 - C1

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -5+N | 17.34 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 5.19

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 3.54 | 0.02 (9.30) | 3.54 (9.30) | 0.33 (7.00)
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -5+N | 4.62 | 0.82 | 4.55 (8.00) | 0.49 (8.00)
1 | obj. kot. (ES860-18) | -5+N | 2.85 (20.00) | 0.02 | 2.85 | 0.36 (15.00)

#### Uvolněné rozpětí C91 - 1

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -5+N | 5.09 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 4.99

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 1.23 | 0.02 (9.30) | 1.23 (9.30) | 0.64 (7.00)
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -5+N | 0.00 | 0.00 | 0.00 (8.00) | 0.01 (8.00)
1 | obj. kot. (ES860-18) | -5+N | 1.28 (20.00) | 0.02 | 1.28 | 0.68 (15.00)

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES860-18) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:45:39