# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | CS37
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS37 - CS36 | 94 | 257.5 |
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 62.49 | 62.49 (206.35)
-5+N | 65.10 | 65.12 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.39 | 11.39 (96.66)
-5+N | 24.61 | 24.64 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS37 - CS38 | 99 | 77.7 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.37 | 11.39 (96.66)
-5+N | 25.22 | 25.35 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.40 | 61.45 (206.35)
-5+N | 66.22 | 66.40 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS37 - 1 | 67 | 165.1 |
| Úsek vedení: CS37-1-3x35 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
37.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 70.49 | 70.51 (185.50)
-5+N | 80.96 | 80.99 (185.50)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 8.67 (20.00) | 8.67 | 0.19 | 2.43
| -5+N | 10.01 (20.00) | 9.97 | 0.89 | 5.31
| -5+N+vítr | 13.18 (20.00) | 13.14 | 2.47 | 5.31
| -5+vítr | 9.09 (20.00) | 9.08 | 2.83 | 2.82

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-R (ES788-00) | -30 | 0.15 | 0.03 (9.30) | 0.14 (4.50) | 0.24 (7.00)
|  | -5+N | 0.15 | 0.04 (9.30) | 0.15 (4.50) | 0.86 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.78 | 0.76 (9.30) | 0.43 (4.50) | 0.86 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.93 | 0.93 (9.30) | 0.35 (4.50) | 0.32 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.06 | JK plast. | -30 | 8.13 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
A | 10.06 | JK plast. | -30 | 8.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
B | 11.57 | JK plast. | -30 | 8.13 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
B | 11.57 | JK plast. | -30 | 8.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
C | 10.06 | JK plast. | -30 | 8.13 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.93 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 0.00 (60.00) |
C | 10.06 | JK plast. | -30 | 8.27 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 3.04 | 0.10 | 3.04 (8.00) | -0.05 (8.00)
|  | -5+N | 3.49 | 0.11 | 3.49 (8.00) | 0.10 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.57 | 0.33 | 3.57 (8.00) | 0.10 (8.00)
|  | -5+vítr | 1.67 | 0.23 | 1.67 (8.00) | 0.00 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.40 | JK plast. | -30 | 3.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.67 | 0.00 (60.00) |
B | 9.40 | JK plast. | -30 | 3.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.67 | 0.00 (60.00) |
C | 9.40 | JK plast. | -30 | 3.04 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.67 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-18) | -30 | 0.01 (20.00) | 0.01 | 0.00 | 0.13 (15.00)
|  | -5+N | 0.12 (20.00) | 0.02 | 0.11 | 0.71 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 0.77 (20.00) | 0.76 | 0.40 | 0.71 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.93 (20.00) | 0.93 | 0.37 | 0.13 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.72 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.87 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.25 | 0.00 (0.00) |
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.59 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.73 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.24 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
35mm2 AlFe6 | 90718 | 1.94e-005 | 8.40 | 43.10 | 0.034369 | 0.151 | 185.50

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-R (ES788-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.060 | 0.060
B | 0.000 | 1.570
C | 1.060 | 0.060

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES860-18) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.11.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2022, 21:26:23