# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | CS43
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/12
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS43 - CS42 | 68 | 257.6 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.48 | 11.50 (96.66)
-5+N | 21.22 | 21.32 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.97 | 68.02 (206.35)
-5+N | 58.69 | 58.84 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS43 - C44 | 99 | 50.7 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.37 | 11.37 (96.66)
-5+N | 25.19 | 25.20 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.42 | 61.45 (206.35)
-5+N | 66.16 | 66.16 (206.35)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/12 | -30 | 13.87 (24.00) | 13.61 | 2.71 | 2.26
| -5+N | 14.54 (24.00) | 14.06 | 3.71 | 4.14
| -5+N+vítr | 17.07 (24.00) | 16.67 | 3.71 | 4.14
| -5+vítr | 12.43 (24.00) | 12.43 | 0.00 | 2.49

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | -30 | 4.07 | 3.98 (9.30) | 0.84 (9.30) | 0.15 (7.00)
|  | -5+N | 3.96 | 3.84 (9.30) | 0.96 (9.30) | 0.63 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 4.54 | 4.44 (9.30) | 1.09 (9.30) | 0.63 (7.00)
|  | -5+vítr | 3.20 | 3.20 (9.30) | 0.00 (9.30) | 0.23 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.56 | JK plast. | -30 | 8.13 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
A | 8.56 | JK plast. | -30 | 9.00 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
B | 10.07 | JK plast. | -30 | 8.13 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
B | 10.07 | JK plast. | -30 | 9.00 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |
C | 8.56 | JK plast. | -30 | 8.13 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.89 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.41 | 0.00 (60.00) |
C | 8.56 | JK plast. | -30 | 9.00 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.79 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.85 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-18) | -30 | 0.99 (20.00) | 0.99 | 0.02 | 0.09 (15.00)
|  | -5+N | 2.13 (20.00) | 2.01 | 0.72 | 0.55 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 2.71 (20.00) | 2.61 | 0.85 | 0.55 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.72 (20.00) | 1.72 | 0.00 | 0.09 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.69 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.84 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.20 | 0.00 (0.00) |
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.14 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.97 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.04 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.15 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 24 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-K (ES789-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.045 | 0.060
B | 0.000 | 1.570
C | 1.045 | 0.060

obj. kot. (ES860-18) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:19:30