# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C119
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C119 - C120 | 87 | 317.1 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.41 | 11.43 (96.66)
-5+N | 23.75 | 23.88 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.52 | 60.59 (179.57)
-5+N | 71.86 | 72.15 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C119 - C118 | 75 | 136.8 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.45 | 11.46 (96.66)
-5+N | 22.27 | 22.32 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 63.11 | 63.12 (179.57)
-5+N | 68.10 | 68.21 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C119 - 1 | 63 | 12.7 |
| Úsek vedení: C118-1-3x35 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
45.04 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 83.01 | 83.08 (185.50)
-5+N | 83.94 | 84.24 (185.50)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 9.82 (20.00) | 8.44 | 5.00 | 3.64
| -5+N | 10.98 (20.00) | 8.56 | 6.88 | 6.13
| -5+N+vítr | 13.29 (20.00) | 11.31 | 8.37 | 6.13
| -5+vítr | 8.74 (20.00) | 8.14 | 5.48 | 3.40

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | -30 | 0.20 | 0.02 (9.30) | 0.20 (4.50) | 0.33 (7.00)
|  | -5+N | 0.29 | 0.03 (9.30) | 0.29 (4.50) | 0.81 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.69 | 0.59 (9.30) | 0.51 (4.50) | 0.81 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.61 | 0.61 (9.30) | 0.23 (4.50) | 0.29 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.04 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.56 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.68 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.06 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 4.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.25 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.04 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 4.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.56 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.68 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.06 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.04 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.67 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.56 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.68 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.06 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 3.58 | 2.96 | 2.00 (8.00) | 0.16 (8.00)
|  | -5+N | 3.62 | 3.00 | 2.03 (8.00) | 0.31 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.70 | 3.14 | 2.20 (8.00) | 0.31 (8.00)
|  | -5+vítr | 2.01 | 1.73 | 1.23 (8.00) | 0.11 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.40 | JK plast. | -30 | 3.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.01 | 0.00 (60.00) |
B | 9.40 | JK plast. | -30 | 3.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.01 | 0.00 (60.00) |
C | 9.40 | JK plast. | -30 | 3.58 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.63 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.01 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 1530 U80 | -30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 (1.10) | 0.18 (2.90)
|  | -5+N | 0.27 | 0.02 | 0.27 (1.10) | 0.75 (2.90)
|  | -5+N+vítr | 0.70 | 0.62 | 0.50 (1.10) | 0.75 (2.90)
|  | -5+vítr | 0.77 | 0.77 | 0.29 (1.10) | 0.18 (2.90)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.67 | NS SDOK | -30 | 0.18 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N | 0.80 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.04 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.81 | 0.00 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57
35mm2 AlFe6 | 90718 | 1.94e-005 | 8.40 | 43.10 | 0.034369 | 0.151 | 185.50

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-R (ES788-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 92 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

konz.N 1530 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 2.9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 1.1 | 5
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 11.4 | 14.8
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.730 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:36:01