# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C5
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/10
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C5 - C4 | 61 | 327.3 |
| Úsek vedení: 110/22-101-91 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 44.12 | 44.37 (179.57)
-5+N | 77.88 | 77.99 (179.57)
| Úsek vedení: SDOK-91-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.38 | 8.41 (96.66)
-5+N | 27.09 | 27.10 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C5 - C6 | 101 | 147.4 |
| Úsek vedení: 110/22-101-91 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 32.84 | 33.06 (179.57)
-5+N | 97.27 | 98.62 (179.57)
| Úsek vedení: SDOK-91-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.21 | 8.27 (96.66)
-5+N | 35.54 | 36.16 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/10 | -30 | 2.80 (10.00) |  |  | 1.76
| -5+N | 6.17 (10.00) |  |  | 5.81
| -5+N+vítr | 7.46 (10.00) |  |  | 5.81
| -5+vítr | 3.95 (10.00) |  |  | 2.24

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | -30 | 0.87 | 0.00 (9.30) | 0.87 (4.50) | -0.06 (7.00)
|  | -5+N | 1.49 | 0.01 (9.30) | 1.49 (4.50) | 0.95 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.77 | 0.95 (9.30) | 1.49 (4.50) | 0.95 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.68 | 0.68 (9.30) | 0.00 (4.50) | 0.10 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 2.55 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.99 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 3.42 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.95 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 2.55 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.99 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 3.42 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.95 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 2.55 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.60 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.62 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.99 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 3.42 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.01 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.02 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.95 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.75 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.03 | 0.00 | 0.03 (2.00) | 0.04 (6.40)
|  | -5+N | 1.52 | 0.01 | 1.52 (2.00) | 1.07 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 1.81 | 0.98 | 1.52 (2.00) | 1.07 (6.40)
|  | -5+vítr | 0.86 | 0.86 | 0.00 (2.00) | 0.05 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.92 | NS SDOK | -30 | 0.05 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N | 1.90 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 2.16 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.90 | 0.00 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 86 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.130
B | 0.000 | 1.640
C | 0.925 | 0.130

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.11.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 05.04.2022, 21:48:32