# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C124
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/10
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C124 - C125 | 56 | 303.4 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
7.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 7.34 | 7.36 (96.66)
-5+N | 16.86 | 16.96 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 67.13 | 67.15 (179.57)
-5+N | 60.93 | 61.03 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C124 - C123 | 116 | 152.1 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
7.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 7.13 | 7.13 (96.66)
-5+N | 22.97 | 23.03 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 54.26 | 54.26 (179.57)
-5+N | 79.92 | 79.97 (179.57)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -30 | 8.58 (20.00) | 8.00 | 3.10 | 2.79
| -5+N | 11.66 (20.00) | 10.26 | 5.54 | 4.49
| -5+N+vítr | 13.84 (20.00) | 12.68 | 5.54 | 4.49
| -5+vítr | 8.47 (20.00) | 8.47 | 0.00 | 2.92

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 2.51 | 2.31 (9.30) | 0.96 (9.30) | 0.09 (7.00)
|  | -5+N | 3.04 | 2.69 (9.30) | 1.42 (9.30) | 0.49 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 3.51 | 3.21 (9.30) | 1.60 (9.30) | 0.49 (7.00)
|  | -5+vítr | 2.00 | 2.00 (9.30) | 0.00 (9.30) | 0.14 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.30 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.04 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 5.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 4.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.30 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.04 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 5.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.18 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.16 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.30 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.04 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 5.17 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 4.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.75 | obj. kot. (ES860-41) | -30 | 0.67 (20.00) | 0.67 | 0.04 | 0.14 (15.00)
|  | -5+N | 2.14 (20.00) | 1.84 | 1.10 | 0.64 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 2.65 (20.00) | 2.41 | 1.30 | 0.64 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.38 (20.00) | 1.38 | 0.00 | 0.14 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.25 | KS SDOK | -30 | 1.33 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.29 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.44 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.50 | 0.00 (0.00) |
A | 9.25 | KS SDOK | -30 | 1.37 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.16 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.21 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.39 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C124 - C125

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -5+N | 17.68 (20.00) | 4.37 | 17.13 | 2.92

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 4.69 | 1.16 (9.30) | 4.54 (9.30) | 0.13 (7.00)
0.75 | obj. kot. (ES860-41) | -5+N | 2.95 (20.00) | 0.73 | 2.86 | 0.17 (15.00)

#### Uvolněné rozpětí C124 - C123

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/10 | -5+N | 14.42 (20.00) | 3.57 | 13.98 | 3.18

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 3.85 | 0.95 (9.30) | 3.73 (9.30) | 0.20 (7.00)
0.75 | obj. kot. (ES860-41) | -5+N | 2.32 (20.00) | 0.57 | 2.25 | 0.22 (15.00)

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130

obj. kot. (ES860-41) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 6.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:24:01