# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | CS52
Typ sloupu, stožáru: | JB 13,5/10
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS52 - C51 | 110 | 230.8 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.34 | 11.34 (96.66)
-5+N | 26.46 | 26.56 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 59.11 | 59.13 (206.35)
-5+N | 68.42 | 68.55 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS52 - C53 | 116 | 50.8 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.32 | 11.40 (96.66)
-5+N | 27.12 | 27.51 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.83 | 58.18 (206.35)
-5+N | 69.57 | 70.29 (206.35)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 13,5/10 | -30 | 0.54 (10.00) |  |  | 5.22
| -5+N | 0.59 (10.00) |  |  | 8.66
| -5+N+vítr | 3.42 (10.00) |  |  | 8.66
| -5+vítr | 4.85 (10.00) |  |  | 4.74

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-JB-R (ES785-00) | -30 | 0.17 | 0.00 (9.30) | 0.17 (4.50) | 1.06 (7.00)
|  | -5+N | 0.15 | 0.00 (9.30) | 0.15 (4.50) | 1.89 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.79 | 0.77 (9.30) | 0.15 (4.50) | 1.89 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.96 | 0.96 (9.30) | 0.00 (4.50) | 0.90 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.56 | JK plast. | -30 | 7.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.30 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.31 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
A | 11.56 | JK plast. | -30 | 7.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.32 | 0.00 (60.00) |
B | 13.08 | JK plast. | -30 | 7.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.30 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.31 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
B | 13.08 | JK plast. | -30 | 7.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.32 | 0.00 (60.00) |
C | 11.56 | JK plast. | -30 | 7.70 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.30 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.31 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.36 | 0.00 (60.00) |
C | 11.56 | JK plast. | -30 | 7.83 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.08 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.32 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | konz.N 600 U80 | -30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (2.00) | 0.34 (6.40)
|  | -5+N | 0.12 | 0.00 | 0.12 (2.00) | 1.28 (6.40)
|  | -5+N+vítr | 0.77 | 0.76 | 0.12 (2.00) | 1.28 (6.40)
|  | -5+vítr | 0.96 | 0.96 | 0.00 (2.00) | 0.34 (6.40)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.17 | NS SDOK | -30 | 0.34 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N | 1.28 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.50 | 0.00 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.04 | 0.00 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 10 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 0.38 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-JB-R (ES785-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.930 | 0.060
B | 0.000 | 1.580
C | 0.930 | 0.060

konz.N 600 U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 6.4 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 2 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.265 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 6 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.11.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2022, 21:18:52