# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C102
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/12
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C102 - C103 | 84 | 317.0 |
| Úsek vedení: SDOK-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.42 | 11.44 (96.66)
-5+N | 23.41 | 23.53 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-53-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 61.14 | 61.21 (179.57)
-5+N | 71.00 | 71.27 (179.57)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C102 - C101 | 78 | 147.4 |
| Úsek vedení: 110/22-101-91 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 38.10 | 38.10 (179.57)
-5+N | 87.43 | 87.59 (179.57)
| Úsek vedení: SDOK-91-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.29 | 8.29 (96.66)
-5+N | 31.07 | 31.17 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/12 | -30 | 6.65 (12.00) |  |  | 2.80
| -5+N | 6.86 (12.00) |  |  | 5.50
| -5+N+vítr | 9.12 (12.00) |  |  | 5.50
| -5+vítr | 6.29 (12.00) |  |  | 2.77

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | -30 | 1.90 | 0.69 (9.30) | 1.77 (4.50) | 0.25 (7.00)
|  | -5+N | 1.68 | 1.11 (9.30) | 1.26 (4.50) | 0.90 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 2.19 | 1.80 (9.30) | 1.48 (4.50) | 0.90 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.44 | 1.03 (9.30) | 1.09 (4.50) | 0.24 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 2.94 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.97 | 0.00 (60.00) |
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 2.94 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.97 | 0.00 (60.00) |
B | 11.64 | JK plast. | -30 | 4.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 2.94 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.75 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.86 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.97 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 4.72 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 5.49 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.52 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.98 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-07) | -30 | 0.67 (20.00) | 0.33 | 0.58 | 0.15 (15.00)
|  | -5+N | 1.69 (20.00) | 0.92 | 1.42 | 0.92 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 2.19 (20.00) | 1.66 | 1.66 | 0.92 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.23 (20.00) | 1.10 | 0.68 | 0.15 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 1.54 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.81 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.93 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.57 | 0.00 (0.00) |
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 2.13 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.38 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.42 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.13 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 12 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-JB-R (ES785-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 86 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.925 | 0.130
A | -0.925 | 0.130
B | 0.000 | 1.640
B | 0.000 | 1.640
C | 0.925 | 0.130
C | 0.925 | 0.130

obj. kot. (ES860-07) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 4.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.135 | 0.000
A | -0.135 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 16.06.2022, 14:43:33