# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | C9
Typ sloupu, stožáru: | DB 12/15
Účel podp. bodu: | OV - Odbočný Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C9 - C8 | 73 | 327.9 |
| Úsek vedení: 110/22-101-91 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 66-AL1/11-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
25.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 39.80 | 39.80 (179.57)
-5+N | 84.74 | 84.81 (179.57)
| Úsek vedení: SDOK-91-101 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I2 | II. | 1 (50 let) | III. - tmavě hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.32 | 8.32 (96.66)
-5+N | 29.92 | 29.97 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -30 | 11.17 (30.00) | 0.00 | 11.17 | 2.27
| -5+N | 25.83 (30.00) | 0.00 | 25.83 | 3.53
| -5+N+vítr | 26.85 (30.00) | 2.12 | 26.83 | 3.53
| -5+vítr | 9.64 (30.00) | 2.43 | 9.55 | 2.43

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -30 | 3.07 | 0.00 (9.30) | 3.07 (9.30) | -0.04 (7.00)
|  | -5+N | 6.53 | 0.00 (9.30) | 6.53 (9.30) | 0.27 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 6.71 | 0.45 (9.30) | 6.70 (9.30) | 0.27 (7.00)
|  | -5+vítr | 2.06 | 0.32 (9.30) | 2.05 (9.30) | 0.02 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.13 | JK plast. | -30 | 3.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.06 | 0.00 (60.00) |
B | 11.62 | JK plast. | -30 | 3.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.06 | 0.00 (60.00) |
C | 10.13 | JK plast. | -30 | 3.07 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 6.53 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.71 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.06 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-41) | -30 | 1.55 (20.00) | 0.00 | 1.55 | 0.00 (15.00)
|  | -5+N | 5.57 (20.00) | 0.00 | 5.57 | 0.34 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 5.76 (20.00) | 0.48 | 5.76 | 0.34 (15.00)
|  | -5+vítr | 1.67 (20.00) | 0.43 | 1.65 | 0.00 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.00 | KS SDOK | -30 | 1.55 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.58 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.77 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.67 | 0.00 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 12/15 | -5+N | 17.88 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 2.92

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | -5+N | 4.52 | 0.00 (9.30) | 4.52 (9.30) | 0.13 (7.00)
1 | obj. kot. (ES860-41) | -5+N | 3.84 (20.00) | 0.00 | 3.84 | 0.15 (15.00)

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.39 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-IV-DBW-K (ES789-10) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 9.3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 134 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.040 | 0.130
A | -1.040 | 0.130
B | 0.000 | 1.620
B | 0.000 | 1.620
C | 1.040 | 0.130
C | 1.040 | 0.130
C | 1.040 | 0.130

obj. kot. (ES860-41) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 6.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.04.30 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 17.06.2022, 08:15:06