# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | 1040018245 VN l.Kamenice_ PRS Lodhéřov,optika

Podpěrný bod č.: | CS49
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/10
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS49 - CS48 | 104 | 230.9 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.35 | 11.36 (96.66)
-5+N | 25.82 | 25.92 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.30 | 60.32 (206.35)
-5+N | 67.29 | 67.42 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS49 - CS50 | 54 | 50.7 |
| Úsek vedení: SDOK-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
11.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 11.53 | 11.54 (96.66)
-5+N | 19.27 | 19.30 (96.66)
| Úsek vedení: 110/22-33-53 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 70.45 | 70.45 (206.35)
-5+N | 54.84 | 54.85 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
CS49 - 1 | 54 | 294.8 |
| Úsek vedení: CS49-1-3x35 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 35mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
56.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 97.29 | 97.30 (185.50)
-5+N | 85.54 | 85.68 (185.50)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako O - Odbočný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
DB 10,5/10 | -30 | 10.60 (20.00) | 10.57 | 0.79 | 2.61
| -5+N | 14.30 (20.00) | 9.31 | 10.85 | 5.16
| -5+N+vítr | 16.27 (20.00) | 11.88 | 12.18 | 5.16
| -5+vítr | 10.17 (20.00) | 9.70 | 5.17 | 2.84

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | Pařát-III-DBW-R (ES788-00) | -30 | 1.34 | 0.02 (9.30) | 1.34 (4.50) | 0.16 (7.00)
|  | -5+N | 1.65 | 0.02 (9.30) | 1.65 (4.50) | 0.71 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 1.90 | 0.58 (9.30) | 1.86 (4.50) | 0.71 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.71 | 0.71 (9.30) | 0.27 (4.50) | 0.25 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 8.56 | JK plast. | -30 | 9.32 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.34 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 0.00 (60.00) |
A | 8.56 | JK plast. | -30 | 7.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
B | 10.07 | JK plast. | -30 | 9.32 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.34 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 0.00 (60.00) |
B | 10.07 | JK plast. | -30 | 7.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |
C | 8.56 | JK plast. | -30 | 9.32 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.26 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.34 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 0.00 (60.00) |
C | 8.56 | JK plast. | -30 | 7.98 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.92 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.06 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.6 | konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | -30 | 4.19 | 1.83 | 3.77 (8.00) | 0.09 (8.00)
|  | -5+N | 3.69 | 1.61 | 3.31 (8.00) | 0.22 (8.00)
|  | -5+N+vítr | 3.75 | 1.77 | 3.43 (8.00) | 0.22 (8.00)
|  | -5+vítr | 2.47 | 1.19 | 2.26 (8.00) | 0.07 (8.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.90 | JK plast. | -30 | 4.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.69 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.47 | 0.00 (60.00) |
B | 7.90 | JK plast. | -30 | 4.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.69 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.47 | 0.00 (60.00) |
C | 7.90 | JK plast. | -30 | 4.19 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N | 3.69 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.76 | 0.00 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.47 | 0.00 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1 | obj. kot. (ES860-41) | -30 | 0.03 (20.00) | 0.00 | 0.03 | 0.14 (15.00)
|  | -5+N | 1.22 (20.00) | 0.01 | 1.22 | 0.65 (15.00)
|  | -5+N+vítr | 1.48 (20.00) | 0.58 | 1.44 | 0.65 (15.00)
|  | -5+vítr | 0.72 (20.00) | 0.72 | 0.28 | 0.14 (15.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.15 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.60 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.68 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.16 | 0.00 (0.00) |
A | 7.50 | KS SDOK | -30 | 2.12 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.83 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.97 | 0.00 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.24 | 0.00 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
35mm2 AlFe6 | 90718 | 1.94e-005 | 8.40 | 43.10 | 0.034369 | 0.151 | 185.50

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.35 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

Pařát-III-DBW-R (ES788-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 9.3 |
Hmotnost [kg] | 68 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.060 | 0.060
B | 0.000 | 1.570
C | 1.060 | 0.060

konz.odb.přímá 1000 (ES845-04) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

obj. kot. (ES860-41) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 15 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 6.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.260 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 21.11.03 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 06.04.2022, 21:21:00