**TECHNICKÉ VYBAVENÍ**

Název Stavby: **„TR 110/22kV Brno-sever (Klusáčkova)“**

**Zhotovitelbude mít po celou dobu plnění výše uvedené zakázky k dispozici technické vybavení a to min. rozsahu:**

* alespoň 1 montážní plošina s dosahem manipulace minimálně 13 m
* alespoň 1 terénní montážní plošina s deklarovanou schopností jízdy mimo zpevněné komunikace a s dosahem manipulace minimálně 13 m
* alespoň 1 zařízení pro manipulaci s materiály na staveništi (traktor, nebo obdobný stroj)
* alespoň 1 bagr pro výkopové práce
* alespoň 1 zařízení pro tahání kabelů a vodičů
* mechanicky tahač s registrací tažné síly,
* kabelový podvozek s odvíjením a bržděním (nosnost min.10 tun, průměr bubnu min. 3,3 m),
* kabelové unášeče, podavače a další potřebné vybavení stanovené montážním návodem výrobce kabelu v minimálním množství, které bude odpovídat tomuto návodu a rozsahu zakázky.

Dodavatel podpisem smlouvy o dílo stvrzuje, že disponuje dílenskými prostředky, příslušným nářadím k provádění sjednaných činností a postupů, vybavením pro práce v kabelových tunelech (dostatečné množství průběžných a rohových válečků, vozíky pro přepravu kabelu a materiálu), přičemž tyto budou po celou dobu stavby vhodné pro práci, při které budou používány, a to včetně předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a údržby.