**Příloha 6 SeS**

**Provádění Řádu preventivní údržby**

[bude doplněno v rámci nabídky]

Zadavatel bude provádět tyto činnosti v rámci Řádu preventivní údržby a dodavatel potvrzuje, že jde o maximální nutný rozsah údržby:

1x za 2 roky za provozu

* vizuální kontrola stavu skříně, uzemnění a těsnosti proti vlhkosti
* vyčištění skříně, ve které je zařízení umístěno
* kontrola funkce temperování
* kontrola napájecího napětí AC
* kontrola napájecího napětí DC
* kontrola dobíjení baterie
* kontrola kapacity baterie
* kontrola vybraných signálů
* v případě možnosti dálková manipulace