# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 78
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/6
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.00

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
11.77 | -0.69 | 0.00 | 90.0 | 7.76 | 0.21
11.77 | -0.69 | 0.00 | 270.0 | 7.74 | 0.41
11.77 | 0.69 | 0.00 | 90.0 | 7.76 | 0.21
11.77 | 0.69 | 0.00 | 270.0 | 7.74 | 0.41
10.28 | 1.45 | 0.00 | 90.0 | 7.76 | 0.21
10.28 | 1.45 | 0.00 | 270.0 | 7.74 | 0.41
9.66 | -1.45 | 0.00 | 90.0 | 3.83 | 0.07
9.66 | -1.45 | 0.00 | 270.0 | 3.83 | 0.17

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
11.77 | -0.69 | 0.00 | 90.0 | 9.12 | 0.57
11.77 | -0.69 | 0.00 | 270.0 | 9.13 | 0.80
11.77 | 0.69 | 0.00 | 90.0 | 9.12 | 0.57
11.77 | 0.69 | 0.00 | 270.0 | 9.13 | 0.80
10.28 | 1.45 | 0.00 | 90.0 | 9.12 | 0.57
10.28 | 1.45 | 0.00 | 270.0 | 9.13 | 0.80
9.66 | -1.45 | 0.00 | 90.0 | 6.08 | 0.43
9.66 | -1.45 | 0.00 | 270.0 | 6.09 | 0.59

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 6 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič N (ES 447-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 115 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.450 | -0.010
B | -0.695 | 1.480
C | 0.695 | 1.480
D | 1.450 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPA 135/8a+M20x130 | 8 | 0.29 | 11.1
NS SDOK | 6 | 0.175 |