# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 132
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/40 N
Účel podp. bodu: | Ko - Koncový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
132 - 131 | 99 | 20.7 |
| Úsek vedení: 03-03 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
20.00 | 20.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 21.16 | 21.16 (96.66)
-5+N | 31.42 | 31.49 (96.66)
| Úsek vedení: 02-02 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.89 | 57.91 (206.35)
-5+N | 64.54 | 64.65 (206.35)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako Ko - Koncový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 13,5/40 N | -30 | 27.48 (40.00) | 2.85 | 24.62 | 2.80 (0.00)
| -5+N | 31.95 (40.00) | 3.32 | 28.63 | 4.06 (0.00)
| -5+N+vítr | 33.27 (40.00) | 3.46 | 29.81 | 4.06 (0.00)
| -5+vítr | 24.43 (40.00) | 2.54 | 21.90 | 2.85 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 17.33 (24.00) |
| -5+N | 18.49 (24.00) |
| -5+N+vítr | 18.58 (24.00) |
| -5+vítr | 10.78 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -30 | 7.66 (30.00) | 0.88 | 7.61 | 0.20 (11.00)
|  | -5+N | 8.54 (30.00) | 0.98 | 8.48 | 0.52 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 8.55 (30.00) | 0.98 | 8.53 | 0.52 (11.00)
|  | -5+vítr | 5.05 (30.00) | 0.58 | 5.05 | 0.21 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.25 | JK plast. | -30 | 7.66 | 12.26 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.56 | 13.70 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.56 | 13.70 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.05 | 8.08 (60.00) |
C | 11.25 | JK plast. | -30 | 7.66 | 12.26 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.56 | 13.70 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.56 | 13.70 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.05 | 8.08 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | A3-U80-R | -30 | 7.66 (30.00) | 0.88 | 7.61 | 0.16 (5.00)
|  | -5+N | 8.54 (30.00) | 0.98 | 8.48 | 0.47 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 8.55 (30.00) | 0.98 | 8.53 | 0.47 (5.00)
|  | -5+vítr | 5.05 (30.00) | 0.58 | 5.05 | 0.19 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.25 | KS SDOK | -30 | 3.94 | 6.30 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.87 | 9.39 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.88 | 9.41 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.86 | 6.18 (0.00) |
C | 9.25 | JK plast. | -30 | 7.66 | 12.26 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.56 | 13.70 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.05 | 8.08 (60.00) |

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 13,5/40 N | -5+N | 20.45 (40.00) | 16.74 (24.00)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.55 (30.00) | 0.75 | 6.51
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.55 (30.00) | 0.75 | 6.51

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 13.5 | Průměr - pata [m] | 1.097 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.89
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 24 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.25 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |