# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 63
Typ sloupu, stožáru: | JB 12/6
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
63 - 64 | 110 | 175.0 |
| Úsek vedení: 27-27 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 58.99 | 59.02 (206.35)
-5+N | 68.54 | 68.70 (206.35)
| Úsek vedení: 28-28 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
20.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 20.56 | 20.57 (96.66)
-5+N | 32.41 | 32.51 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
63 - 62 | 108 | 355.0 |
| Úsek vedení: 27-27 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 59.38 | 59.40 (206.35)
-5+N | 68.17 | 68.29 (206.35)
| Úsek vedení: 28-28 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
20.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 20.56 | 20.57 (96.66)
-5+N | 32.18 | 32.25 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
JB 12/6 | -30 | 0.17 (6.00) |  |  | 3.99
| -5+N | 0.21 (6.00) |  |  | 6.78
| -5+N+vítr | 3.47 (6.00) |  |  | 6.78
| -5+vítr | 4.88 (6.00) |  |  | 4.04

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | 4vodič N (ES 447-00) | -30 | 0.05 (4.50) | 0.00 (4.00) | 0.05 (3.00) | 0.56 (7.00)
|  | -5+N | 0.05 (4.50) | 0.00 (4.00) | 0.05 (3.00) | 1.26 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.77 (4.50) | 0.77 (4.00) | 0.05 (3.00) | 1.26 (7.00)
|  | -5+vítr | 0.96 (4.50) | 0.96 (4.00) | 0.00 (3.00) | 0.58 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
B | 11.77 | VPA 135/8a+M20x130 | -30 | 0.05 | 0.08 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.05 | 0.08 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.75 | 1.20 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.93 | 1.49 (8.00) |
C | 11.77 | VPA 135/8a+M20x130 | -30 | 0.05 | 0.08 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.05 | 0.08 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.75 | 1.20 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.93 | 1.49 (8.00) |
D | 10.28 | VPA 135/8a+M20x130 | -30 | 0.05 | 0.08 (8.00) |
|  |  | -5+N | 0.05 | 0.08 (8.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 0.75 | 1.20 (8.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.93 | 1.49 (8.00) |
A | 9.66 | NS SDOK | -30 | 0.17 | 0.27 (6.00) |
|  |  | -5+N | 0.87 | 1.39 (6.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.15 | 1.84 (6.00) |
|  |  | -5+vítr | 0.97 | 1.55 (6.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 6 | Délka [m] | 12 | Průměr - pata [m] | 0.365 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 10 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič N (ES 447-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 115 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.450 | -0.010
B | -0.695 | 1.480
C | 0.695 | 1.480
D | 1.450 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
VPA 135/8a+M20x130 | 8 | 0.29 | 11.1
NS SDOK | 6 | 0.175 |