# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 132
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/30 N
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
132 - 133 | 101 | 212.8 |
| Úsek vedení: 1-1 | Norma: ČSN 33 3300 (1983) | Typ vodiče: | 95mm2 AlFe6
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námr. oblast | Hmotnost námrazku | Kategorie terénu
38.00 | -5.0 | ANO | LNO | 0.00 | A
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 16.99 | 17.01 (103.20)
-5+N | 38.00 | 38.09 (103.20)
Kontrola při zvětšeném námrazku
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-5+N | 78.56 | 78.56 (230.84)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
95mm2 AlFe6 | 90875 | 1.94e-005 | 13.50 | 111.20 | 0.034406 | 0.39 | 103.20
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.37 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič N (ES 448-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 123 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.565 | -0.010
B | -0.810 | 1.480
B | -0.810 | 1.480
C | 0.810 | 1.480
C | 0.810 | 1.480
D | 1.565 | -0.010
D | 1.565 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73