# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 92
Typ sloupu, stožáru: | PS 12/40 N
Účel podp. bodu: | RV - Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
92 - 93 | 85 | 224.7 |
| Úsek vedení: 19-19 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 64.44 | 64.45 (206.35)
-5+N | 63.04 | 63.12 (206.35)
| Úsek vedení: 20-20 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
20.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 20.60 | 20.60 (96.66)
-5+N | 29.20 | 29.25 (96.66)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
92 - 91 | 114 | 23.2 |
| Úsek vedení: 21-21 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 58.28 | 58.29 (206.35)
-5+N | 69.20 | 69.27 (206.35)
| Úsek vedení: 22-22 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
20.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 20.56 | 20.56 (96.66)
-5+N | 32.83 | 32.88 (96.66)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 N | -30 | 10.43 (40.00) | 9.79 | 0.64 | 2.88 (0.00)
| -5+N | 14.67 (40.00) | 10.18 | 4.49 | 5.30 (0.00)
| -5+N+vítr | 19.03 (40.00) | 13.23 | 5.80 | 5.30 (0.00)
| -5+vítr | 15.81 (40.00) | 13.55 | 2.26 | 3.15 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 5.93 (24.00) |
| -5+N | 5.97 (24.00) |
| -5+N+vítr | 7.15 (24.00) |
| -5+vítr | 5.39 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -30 | 3.13 (30.00) | 3.11 | 0.29 | 0.24 (11.00)
|  | -5+N | 3.35 (30.00) | 3.08 | 1.32 | 0.85 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 4.02 (30.00) | 3.76 | 1.58 | 0.85 (11.00)
|  | -5+vítr | 2.82 (30.00) | 2.79 | 0.46 | 0.32 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.82 | JK plast. | -30 | 7.71 | 12.34 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.17 | 14.67 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.31 | 14.90 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 8.64 (60.00) |
A | 9.82 | JK plast. | -30 | 8.53 | 13.65 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.35 | 13.36 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.42 | 13.47 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 8.61 (60.00) |
C | 9.82 | JK plast. | -30 | 7.71 | 12.34 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.17 | 14.67 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.31 | 14.90 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 8.64 (60.00) |
C | 9.82 | JK plast. | -30 | 8.53 | 13.65 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.35 | 13.36 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.42 | 13.47 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 8.61 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | A3-U80-R | -30 | 3.13 (30.00) | 3.11 | 0.29 | 0.16 (5.00)
|  | -5+N | 3.35 (30.00) | 3.08 | 1.32 | 0.76 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 4.02 (30.00) | 3.76 | 1.58 | 0.76 (5.00)
|  | -5+vítr | 2.82 (30.00) | 2.79 | 0.46 | 0.26 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 7.82 | JK plast. | -30 | 7.71 | 12.34 (60.00) |
|  |  | -5+N | 9.16 | 14.66 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 9.30 | 14.88 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.40 | 8.64 (60.00) |
C | 7.82 | JK plast. | -30 | 8.53 | 13.65 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.35 | 13.36 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.41 | 13.46 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.38 | 8.61 (60.00) |
A | 7.82 | KS SDOK | -30 | 3.83 | 6.13 (0.00) |
|  |  | -5+N | 6.12 | 9.79 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 6.27 | 10.03 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.84 | 6.14 (0.00) |
A | 7.82 | KS SDOK | -30 | 3.84 | 6.14 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.45 | 8.72 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.51 | 8.82 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.82 | 6.11 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí 92 - 93

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 N | -5+N | 24.94 (40.00) | 0.54 | 24.40 | 3.21 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 16.10 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 7.36 (30.00) | 0.16 | 7.36 | 0.30 (11.00)
2 | A3-U80-R | -5+N | 7.36 (30.00) | 0.16 | 7.36 | 0.26 (5.00)

#### Uvolněné rozpětí 92 - 91

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 N | -5+N | 29.31 (40.00) | 7.88 | 21.43 | 3.21 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 14.23 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.91 (30.00) | 2.38 | 6.48 | 0.30 (11.00)
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.91 (30.00) | 2.38 | 6.48 | 0.26 (5.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 12/40 N | -5+N | 14.59 (40.00) | 11.64 (24.00)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.97 (30.00) | 0.15 | 6.97
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.97 (30.00) | 0.15 | 6.97

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 12.07 | Průměr - pata [m] | 1.026 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.34
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 24 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 9.82 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |