# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 100
Typ sloupu, stožáru: | PS 12/30 Z
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 9.62

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.62 | -1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.49 | 0.16
9.62 | -1.00 | 0.00 | 279.5 | 7.84 | 0.23
9.62 | 1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.49 | 0.16
9.62 | 1.00 | 0.00 | 279.5 | 7.84 | 0.23
8.12 | -1.50 | 0.00 | 79.1 | 3.84 | 0.09
8.12 | -1.50 | 0.00 | 279.5 | 3.83 | 0.11
8.12 | 1.50 | 0.00 | 79.1 | 8.49 | 0.16
8.12 | 1.50 | 0.00 | 279.5 | 7.84 | 0.23

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.62 | -1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.38 | 0.44
9.62 | -1.00 | 0.00 | 279.5 | 9.03 | 0.58
9.62 | 1.00 | 0.00 | 79.1 | 8.38 | 0.44
9.62 | 1.00 | 0.00 | 279.5 | 9.03 | 0.58
8.12 | -1.50 | 0.00 | 79.1 | 5.47 | 0.37
8.12 | -1.50 | 0.00 | 279.5 | 6.00 | 0.47
8.12 | 1.50 | 0.00 | 79.1 | 8.38 | 0.44
8.12 | 1.50 | 0.00 | 279.5 | 9.03 | 0.58

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 12.07 | Průměr - pata [m] | 1.026 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.34
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.15 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] | 0.3 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] | 19.2 | Výška čepu nad terénem [m] | 9.92 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |