# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 132
Typ sloupu, stožáru: | DB 10,5/15
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 8.50

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.98 | -0.81 | 0.00 | 70.5 | 8.11 | 0.06
9.98 | -0.81 | 0.00 | 262.6 | 1.89 | 0.14
9.98 | 0.81 | 0.00 | 70.5 | 8.11 | 0.06
9.98 | 0.81 | 0.00 | 262.6 | 1.89 | 0.14
8.49 | 1.56 | 0.00 | 70.5 | 8.11 | 0.06
8.49 | 1.56 | 0.00 | 262.6 | 1.89 | 0.12

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.98 | -0.81 | 0.00 | 70.5 | 8.78 | 0.37
9.98 | -0.81 | 0.00 | 262.6 | 4.23 | 0.41
9.98 | 0.81 | 0.00 | 70.5 | 8.78 | 0.37
9.98 | 0.81 | 0.00 | 262.6 | 4.23 | 0.41
8.49 | 1.56 | 0.00 | 70.5 | 8.78 | 0.37
8.49 | 1.56 | 0.00 | 262.6 | 4.23 | 0.34

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
95mm2 AlFe6 | 90875 | 1.94e-005 | 13.50 | 111.20 | 0.034406 | 0.39 | 103.20
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 30 | Délka [m] | 10.5 | Průměr - pata [m] | 0.37 | Plocha vystavená větru [m2] |
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] |  | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění | 0.15
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] |  | Výška nad zemí [m] |  | Průměr - čep [m] | 0.225 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 8.5 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

4vodič N (ES 448-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 4.5 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 4 |
Hmotnost [kg] | 123 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.565 | -0.010
B | -0.810 | 1.480
B | -0.810 | 1.480
C | 0.810 | 1.480
C | 0.810 | 1.480
D | 1.565 | -0.010
D | 1.565 | -0.010

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73