# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 132
Typ sloupu, stožáru: | PS 12/40 N
Účel podp. bodu: | V - Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
132 - 131 | 99 | 20.7 |
| Úsek vedení: 03-03 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-48
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
20.00 | 20.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 21.16 | 21.16 (96.66)
-5+N | 31.42 | 31.46 (96.66)
| Úsek vedení: 02-02 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 57.89 | 57.90 (206.35)
-5+N | 64.54 | 64.60 (206.35)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
132 - 133 | 101 | 212.9 |
| Úsek vedení: 01-01 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 95mm2 AlFe3
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
38.00 | -5.0 | NE | I1 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 54.38 | 54.38 (242.00)
-5+N | 65.50 | 65.53 (242.00)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 N | -30 | 9.42 (40.00) | 4.73 | 4.69 | 2.22 (0.00)
| -5+N | 10.19 (40.00) | 5.58 | 4.61 | 4.17 (0.00)
| -5+N+vítr | 11.10 (40.00) | 5.58 | 5.52 | 4.17 (0.00)
| -5+vítr | 10.12 (40.00) | 3.33 | 6.79 | 2.68 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 6.40 (24.00) |
| -5+N | 9.27 (24.00) |
| -5+N+vítr | 9.27 (24.00) |
| -5+vítr | 6.03 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -30 | 1.67 (30.00) | 1.57 | 0.58 | 0.11 (11.00)
|  | -5+N | 1.81 (30.00) | 1.81 | 0.01 | 0.68 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 1.81 (30.00) | 1.81 | 0.02 | 0.68 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.06 (30.00) | 1.06 | 0.09 | 0.23 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 9.82 | JK plast. | -30 | 7.07 | 11.31 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.52 | 13.63 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.52 | 13.63 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.94 | 7.90 (60.00) |
A | 9.82 | JK plast. | -30 | 7.66 | 12.26 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.04 | 8.06 (60.00) |
C | 9.82 | JK plast. | -30 | 7.07 | 11.31 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.52 | 13.63 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.51 | 13.62 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.94 | 7.90 (60.00) |
C | 9.82 | JK plast. | -30 | 7.66 | 12.26 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.04 | 8.06 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | A3-U80-R | -30 | 3.94 (30.00) | 0.45 | 3.91 | -0.07 (5.00)
|  | -5+N | 5.85 (30.00) | 0.67 | 5.81 | 0.47 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 5.86 (30.00) | 0.67 | 5.82 | 0.47 (5.00)
|  | -5+vítr | 3.84 (30.00) | 0.44 | 3.81 | 0.11 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 7.82 | KS SDOK | -30 | 3.94 | 6.30 (0.00) |
|  |  | -5+N | 5.86 | 9.38 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 5.86 | 9.38 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 3.84 | 6.14 (0.00) |
C | 7.82 | JK plast. | -30 | 7.07 | 11.31 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.51 | 13.62 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.51 | 13.62 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 4.94 | 7.90 (60.00) |
C | 7.82 | JK plast. | -30 | 7.66 | 12.26 (60.00) |
|  |  | -5+N | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 8.55 | 13.68 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.03 | 8.05 (60.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí 132 - 131

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 N | -5+N | 20.84 (40.00) | 1.85 | 18.99 | 2.50 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 17.52 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.84 (30.00) | 0.66 | 6.81 | 0.19 (11.00)
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.84 (30.00) | 0.66 | 6.81 | 0.06 (5.00)

#### Uvolněné rozpětí 132 - 133

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 12/40 N | -5+N | 25.54 (40.00) | 2.65 | 22.89 | 3.11 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -5+N | 14.90 (24.00) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.90 (30.00) | 0.80 | 6.86 | 0.27 (11.00)
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.90 (30.00) | 0.80 | 6.86 | 0.24 (5.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 12/40 N | -5+N | 13.86 (40.00) | 15.05 (24.00)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.55 (30.00) | 0.75 | 6.51
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.55 (30.00) | 0.75 | 6.51

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
95mm2 AlFe3 | 88250 | 1.6792e-005 | 14.50 | 130.00 | 0.039753 | 0.5268 | 242.00

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 12.07 | Průměr - pata [m] | 1.026 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.34
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 24 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 9.82 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |