# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 120
Typ sloupu, stožáru: | PS 13,5/60 Z
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 10.85

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 5.20 | 0.24
9.25 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 3.29 | 0.04
9.15 | -0.00 | -1.00 | 0.7 | 5.20 | 0.23
9.15 | -0.00 | -1.00 | 179.4 | 3.29 | 0.03
9.15 | 0.00 | 1.00 | 0.7 | 5.20 | 0.23
9.15 | 0.00 | 1.00 | 179.4 | 3.29 | 0.03
7.55 | -0.35 | 0.00 | 269.8 | 3.84 | -0.06

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 4.62 | 0.37
9.25 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 3.78 | 0.21
9.15 | -0.00 | -1.00 | 0.7 | 4.62 | 0.36
9.15 | -0.00 | -1.00 | 179.4 | 3.78 | 0.21
9.15 | 0.00 | 1.00 | 0.7 | 4.62 | 0.36
9.15 | 0.00 | 1.00 | 179.4 | 3.78 | 0.21
7.55 | -0.35 | 0.00 | 269.8 | 4.72 | 0.09

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
42-AL1/7-ST1A | 79000 | 1.86e-005 | 9.00 | 49.48 | 0.033942 | 0.1712 | 198.28
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 60 | Délka [m] | 13.85 | Průměr - pata [m] | 1.115 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.89
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.6 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 53.3 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 11.25 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

B0-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 21.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000
A | 0.000 | 0.000

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A - 0.1 m | -1.000 | 0.000
C - 0.1 m | 1.000 | 0.000
A - 1.7 m | 1.000 | 0.000
A - 1.7 m | 1.000 | 0.000
C - 1.7 m | -1.000 | 0.000
C - 1.7 m | -1.000 | 0.000

kot. držák (ES733-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.350 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |