# Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Projekt: | vvVN1

Podpěrný bod č.: | 55
Typ sloupu, stožáru: | PS 12/40 N
Účel podp. bodu: | O - Odbočný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Tahy vodičů v místech uchycení na PB

Výška čepu nad místem vetknutí [m]: 9.42

### Stav: -30

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.42 | -1.50 | 0.00 | 90.8 | 7.71 | 0.40
9.42 | -1.50 | 0.00 | 268.3 | 9.86 | -0.34
9.42 | 1.50 | 0.00 | 90.8 | 7.71 | 0.36
9.42 | 1.50 | 0.00 | 268.3 | 9.86 | -0.34
9.37 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 7.71 | 0.40
9.37 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 9.86 | 0.30
7.92 | -0.00 | -0.86 | 137.9 | 5.00 | 0.03
7.92 | 0.00 | 0.00 | 137.9 | 5.00 | -0.09
7.92 | 0.00 | 0.86 | 137.9 | 5.00 | 0.03
6.42 | -1.00 | 0.00 | 268.3 | 3.85 | -0.29

### Stav: -5+N

Výška uchycení vodiče nad místem vetknutí [m] | Souřadnice místa uchycení X [m] | Souřadnice místa uchycení Y [m] | Směr Fh [°] | Fh [kN] | Fv [kN]
9.42 | -1.50 | 0.00 | 90.8 | 8.03 | 0.67
9.42 | -1.50 | 0.00 | 268.3 | 5.88 | -0.11
9.42 | 1.50 | 0.00 | 90.8 | 8.03 | 0.63
9.42 | 1.50 | 0.00 | 268.3 | 5.88 | -0.11
9.37 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 8.03 | 0.67
9.37 | 0.00 | 0.00 | 268.3 | 5.88 | 0.27
7.92 | -0.00 | -0.86 | 137.9 | 5.02 | 0.22
7.92 | 0.00 | 0.00 | 137.9 | 5.02 | 0.10
7.92 | 0.00 | 0.86 | 137.9 | 5.02 | 0.22
6.42 | -1.00 | 0.00 | 268.3 | 3.96 | -0.22

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
SDOK-48 | 14632 | 1.78e-006 | 15.40 | 186.26 | 0.00948 | 0.18 | 96.66
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
95mm2 AlFe3 | 88250 | 1.6792e-005 | 14.50 | 130.00 | 0.039753 | 0.5268 | 242.00
66-AL1/11-ST1A | 73900 | 1.89e-005 | 11.70 | 77.04 | 0.035934 | 0.2822 | 179.57

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 12.07 | Průměr - pata [m] | 1.026 | Plocha vystavená větru [m2] | 3.34
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 24 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 9.82 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A3-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 65.6 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

B0-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 14.8 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000
A | 0.000 | 0.000

konz.odb.přímá 860 (ES849-00) | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 8 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -0.860 | 0.000
B | 0.000 | 0.000
C | 0.860 | 0.000

B1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 30.3 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |