**Příloha 3**

**Technické parametry uváděné prodávajícím**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka  [ANO/NE – nabízený parametr] |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | *[vyplní prodávající]* |
| Výrobce |  | *[vyplní prodávající]* |
| Spojka pro kabely typu | NAYY, AYKY, NYY, CYKY a obdobné typy | *[ANO/NE]* |
| Jmenovité napětí | 0,6/1 (1,2) kV | *[ANO/NE]* |
| Odbočná spojka **BJL1** | | |
| Typové označení výrobce |  | *[vyplní prodávající]* |
| Rozsah připojení – páteřní kabel | min. 4x50 mm2 | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Rozsah připojení – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Vnitřní průměr skořepiny |  | *[prodávající vyplní hodnotu]* |
| Plnící otvor | min. 50 x 20 mm | *[ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu]* |
| Plastový kryt spojky (skořepiny) | plast (PC, PS, PET, PP nebo ABS), tvarově stabilní a odolný proti nárazu | *[ANO/NE – prodávající vyplní stručný popis skořepiny, materiál, odolnost proti nárazu atd.]* |
| Odbočný prstenec | | |
| Typové označení odb. prstence |  | *[vyplní prodávající]* |
| Výrobce odb. prstence |  | *[vyplní prodávající]* |
| Rozsah odb. prstence – páteřní kabel | min. 4x50 mm2  [SE, SM] | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah včetně tvaru jádra]* |
| Rozsah odb. prstence – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2  [RE, SE, SM] | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Konstrukce |  | *[prodávající popíše konstrukci a materiál – kontaktní segmenty (pyramidy, frézovací hlava), materiál kontaktů atd.]* |
| Zalévací hmota | | |
| Název zalévací hmoty |  | *[vyplní prodávající]* |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | *[ANO/NE]* |
| Způsob balení zalévací hmoty | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | *[ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení]* |
| Hmotnost |  | *[prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g]* |
| Objem |  | *[prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml]* |
|  |  |  |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | *[prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.]* |
| Váha balení 1 ks spojky |  | *[prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky]* |
| Odbočná spojka **BJL2** | | |
| Typové označení výrobce |  | *[vyplní prodávající]* |
| Rozsah připojení – páteřní kabel | min. 4x95 – 4x150 mm2 | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Rozsah připojení – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Vnitřní průměr skořepiny |  | *[prodávající vyplní hodnotu]* |
| Plnící otvor | min. 50 x20 mm | *[ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu]* |
| Plastový kryt spojky (skořepiny) | plast (PC, PS, PET, PP nebo ABS), tvarově stabilní a odolný proti nárazu | *[ANO/NE – prodávající vyplní stručný popis skořepiny, materiál, odolnost proti nárazu atd.]* |
| Odbočný prstenec | | |
| Typové označení odb. prstence |  | *[vyplní prodávající]* |
| Výrobce odb. prstence |  | *[vyplní prodávající]* |
| Rozsah odb. prstence – páteřní kabel | min. 4x95 – 4x150 mm2  [SE, SM] | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah včetně tvaru jádra]* |
| Rozsah odb. prstence – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2  [RE, SE, SM] | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Konstrukce |  | *[prodávající popíše konstrukci a materiál – kontaktní segmenty (pyramidy, frézovací hlava), materiál kontaktů atd.]* |
| Zalévací hmota | | |
| Název zalévací hmoty |  | *[vyplní prodávající]* |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | *[ANO/NE]* |
|  |  |  |
| Způsob balení | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | *[ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení]* |
| Hmotnost |  | *[prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g]* |
| Objem |  | *[prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml]* |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | *[prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.]* |
| Váha |  | *[prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky]* |
| Odbočná spojka **BJL3** | | |
| Typové označení výrobce |  | *[vyplní prodávající]* |
| Rozsah připojení – páteřní kabel | 4x240 mm2 | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Rozsah připojení – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Vnitřní průměr skořepiny |  | *[prodávající vyplní hodnotu]* |
| Plnící otvor | min. 50 x20 mm | *[ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu]* |
| Plastový kryt spojky (skořepiny) | plast (PC, PS, PET, PP nebo ABS), tvarově stabilní a odolný proti nárazu | *[ANO/NE – prodávající vyplní stručný popis skořepiny, materiál, odolnost proti nárazu atd.]* |
| Odbočný prstenec | | |
| Typové označení odb. prstence |  | *[vyplní prodávající]* |
| Výrobce odb. prstence |  | *[vyplní prodávající]* |
| Rozsah odb. prstence – páteřní kabel | 4x240 mm2  [SM] | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah včetně tvaru jádra]* |
| Rozsah odb. prstence – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2  [RE, SE, SM] | *[ANO/NE – prodávající vyplní rozsah]* |
| Konstrukce |  | *[prodávající popíše konstrukci a materiál – kontaktní segmenty (pyramidy, frézovací hlava), materiál kontaktů atd.]* |
| Zalévací hmota | | |
| Název zalévací hmoty |  | *[vyplní prodávající]* |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | *[ANO/NE]* |
| Způsob balení | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | *[ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení]* |
| Hmotnost |  | *[prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g]* |
| Objem |  | *[prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml]* |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | *[prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.]* |
| Váha |  | *[prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky]* |
|  | | |
| Obsah balení | * plastový kryt spojky (skořepiny) * licí pryskyřice a tvrdidlo * dřívko na míchání směsi (je-li nutné) * izolační materiál * smirkový papír * ochranné rukavice na jedno použití * odbočný prstenec * montážní návod v českém jazyce pro spojku * montážní návod pro odbočný prstenec | *[ANO/NE – prodávající vyplní obsah balení]* |
| Způsob balení jednotlivých spojek | kartonová krabice | *[ANO/NE – popsat způsob balení]* |
| Způsob balení dodávky více spojek | kartonová krabice, gitterbox | *[ANO/NE – popsat způsob balení]* |
| Doba skladovatelnosti | min. 24 měsíců | *[ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti]* |
| Typové zkoušky spojek | typové zkoušky dle ČSN EN 50393 ed.2,  nebo DIN VDE 0278-623:1997-01 (HD 623 S1) a VDE 0291 Teil 2 | *[ANO/NE]* |
| Typové zkoušky pryskyřičné směsi | dle ČSN EN 60455-3-8 | *[ANO/NE]* |
| Typové zkoušky odbočných prstenců | dle VDE 0220, část 3./  DIN 57220-3 | *[ANO/NE]* |
| Akreditovaná laboratoř | Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | *[ANO/NE - prodávající vyplní ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky]* |
| **Zalévací hmota – náhradní náplň** | | |
| Název zalévací hmoty |  | *[vyplní prodávající]* |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | *[ANO/NE]* |
| Způsob balení | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | *[ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení]* |
| Určeno pro | BJL1, BJL2 a BJL3 | *[ANO/NE]* |
| Hmotnost |  | *[prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g]* |
| Objem |  | *[prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml]* |
| Doba skladovatelnosti | min. 24 měsíců | *[ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti]* |