**Pro účely zařazení dodavatele do „Systém kvalifikace - Dodávka optických kabelů“**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-1)*

se sídlem­­ / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ­­……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je **za poslední 3 roky před dnem podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace / před dnem zaslání Výzvy zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace** prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:

Dodavatel prokáže, žerealizoval pro jiný subjekt než je on sám, **minimálně 1** **významnou dodávku samonosných optických kabelů a minimálně 1 významnou dodávku zemních optických kabelů** dle standardu ITU-T G.657.A1, kategorie 0 (bez OH iontů – bez vody), vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU, zejména řadě norem ČSN EN 60 793 (ČSN EN 60 793-1-20, ČSN EN 60 793-1-21, ČSN EN 60 793-1-40, - ČSN EN 60 793-142, ČSN EN 60 793-1-44, ČSN EN 60 793-1-45 a ČSN EN 60 793-1-48) a řadě norem ČSN EN 60 794 (ČSN EN 60 794-1-1, ČSN EN 60 794-1-2, ČSN EN 60 794-1-20, ČSN EN 60 794-1-21, ČSN EN 60 794-1-22, ČSN EN 60 794-2, ČSN EN 60 794-3 a ČSN EN 60 794-4,

a) v celkovém součtu minimálně **80 km** samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK), označovaných rovněž All Dielectric Self Supporting Fiber Optic Cable (ADSS), s tahovým jádrem z kevlaru (bez oceli) a dvojitou PE izolací, odolných pro trvalé zatížení min. 18 kN a se 48 vlákny nebo s odolností pro trvalé zatížení min, 21,5 kN a s 96 vlákny.

a

b) v celkovém součtu minimálně **10 km** zemních optických kabelů s UV stabilním PE pláštěm, Loose Tube konstrukcí, které jsou určené pro uložení do plastových chrániček v zemi, ve vnitřním a ve venkovním prostředí. Optický kabel musí být s počtem 48 optických vláken a více.

|  |  |
| --- | --- |
| **VýznamnÁ dodávka** | |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Země místa plnění** (stát) | (doplní účastník) |
| **Společnost, jež dodávku realizovala**  (název společnosti) | (doplní účastník) |
| **Objednatel**  (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| **Kontaktní osoba objednatele**  (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla a e-mailu) | (doplní účastník) |
| **Množství a typ dodaného** optického kabelu | (doplní účastník) |
| **Název výrobce optického kabelu** | (doplní účastník) |
| **Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr):**  upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| **Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům** | (ANO/NE) |

Pokyny pro dodavatele:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument dokladovaných optických kabelů, z kterého/kterých musí být možné ověřit požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména:

* typové označení
* konstrukce kabelu – počet optických vláken, počet ochranných trubiček, vodoblokující část, materiál pláště, trvalé zatížení v kN atd.
* standard optických vláken

1. V případě doplnění „Ne“ v místě pro doplnění „Ano/Ne“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-1)