**PŘÍLOHA Č. 2**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Osobní ochranné pracovní prostředky**

**Část A – Ochranné osobní pracovní prostředky**

**Obsah**

[1. Platnost 3](#_Toc138632036)

[2. Rozsah použití 3](#_Toc138632037)

[3. Obecné požadavky 3](#_Toc138632038)

[3.1. Normy a předpisy obecně 3](#_Toc138632039)

[4. Technická specifikace ochranných osobních pracovních prostředků 3](#_Toc138632040)

[4.1. Základní požadavky 3](#_Toc138632041)

[5. Předložení dokumentů prokazujících požadavky zadavatele 15](#_Toc138632042)

# Platnost

Tato technická specifikace byla vyhotovena týmem BOZP.

Je platná pro jednotku E.ON v České republice.

# Rozsah použití

Tato technická specifikace platí pro ochranné osobní pracovní prostředky.

# Obecné požadavky

## Normy a předpisy obecně

Základní zásadou je, že musejí být dodržovány veškeré normy, pravidla a předpisy, vyhlášky a zákony, které platí v zemi zadavatele, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v této technické specifikaci.

Jazykem pro komerční a obchodní jednání je jazyk zákazníka, tj. český jazyk, nebo slovenský jazyk.

# Technická specifikace ochranných osobních pracovních prostředků

## Základní požadavky

Tabulka obsahuje požadavky zadavatele/kupujícího na specifikaci poptávaných ochranných osobních pracovních prostředků a souvisejících výrobků. Instrukce pro vyplnění tabulky jsou následující:

1. Nabízený ochranný osobní pracovní prostředek nebo související výrobek splňuje parametry požadované zadavatelem – dodavatel doplní **ANO** do sloupce „Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE]“ a současně **doloží požadované** v souladu se sloupcem „Způsob prokázání“, kde si zadavatel může splnění požadovaného parametru ověřit.
2. Nabízený ochranný osobní pracovní prostředek nebo související výrobek nesplňuje konkrétní parametr – dodavatel doplní do sloupce „Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE]“ slovo **NE**.

**Doplnění NE znamená nesplnění technické specifikace a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Jestliže zadavatel stanovil technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty dle § 90 odst. 1 nebo 2 zákona, nesmí zadavatel odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce vhodným způsobem dle § 95 zákona, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem nebo osvědčením vydaným osobou, která vykonává činnosti v oblasti posuzování shody včetně kalibrace, testování, certifikace a inspekce a která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Pro všechny položky dodá vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dokument, který bude v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele obsahovat informace o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Tento dokument bude v českém jazyce.

Pojmy Certifikát, Prohlášení, Technický list, Produktový list a Materiálový list uvedené v následující tabulce ve sloupci „Způsob prokázání“ jsou blíže specifikovány v kapitole 5.

Zakázka se bude skládat z položek uvedených v následující tabulce. Pokud je u některých položek uvedeno, že budou opatřeny logem zadavatele (společnosti EG.D), bude grafická podoba loga dle grafického manuálu společnosti dodána s dostatečným časovým předstihem vybranému dodavateli.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.**  **Pol.** | **Název položky** | **Požadavek zadavatele** | | **Způsob prokázání** | **Splňuje požadavek zadavatele** |
| **ODĚVY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, NEBO S OCHRANOU PROTI ELEKTRICKÉMU OBLOUKU** | | | | | |
| **1** | **MIKINA** | * Certifikováno dle EN 1149–5 (Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti) * Certifikováno dle EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 (Ochranné oděvy proti teplu a ohni) * Certifikováno dle IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 třída 1 (Ochranné oděvy proti tepelnému nebezpečí elektrickému oblouku) * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * náplety na rukávech, kolem krku a kolem pasu, bez kapuce * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **2** | **FLEECOVÁ MIKINA SE STOJÁČKEM** | * Certifikováno dle EN 1149–5 (Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti) * Certifikováno dle EN ISO 11612 A1, B1, C1 (Ochranné oděvy proti teplu a ohni) * Certifikováno dle IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 třída 1 (Ochranné oděvy proti tepelnému nebezpečí elektrickému oblouku) | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * V přední části v celé délce (od konce stojáčku po lem v pase) opatřena zipem. * V pase dvě boční kapsy uzavíratelné zipem * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **3** | **FUNKČNÍ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM** | * Certifikováno dle EN 1149-5 * Certifikováno dle EN ISO 11612:2008 A1, B1, C1 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **4** | **FUNKČNÍ SPODKY** | * Certifikováno dle EN 1149-5 * Certifikováno dle EN ISO 11612:2008 A1, B1, C1 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **5** | **NÁVLEK NA KRK** | * Certifikováno dle EN11612 – A1 B1 C1 F1 * Certifikován**5**o dle EN1149 - 5 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **6** | **KUKLA** | * Certifikováno dle EN11612 – A1 B1 C1 F1 * Certifikováno dle EN1149 - 5 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **ODĚVY A POMŮCKY PRO PRÁCI S ŘETĚZOVOU PILOU A KŘOVINOŘEZEM** | | | | | |
| **7** | **PŘILBA LESNICKÁ (KOMPLET)** | * Certifikováno dle ČSN EN 397 * Certifikováno dle ČSN EN 352-3. * Certifikováno dle ČSN EN 1731 resp. ČSN EN ISO 16321-3 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * Lesnická přilba (komplet) se skládá z vlastní přilby, integrovaných mušlových chráničů sluchu, integrovaného štítu a týlní plachetky * Vyměnitelný hlavový kříž textilní minimálně čtyřbodový * Vyměnitelný potní pásek | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **7a** | **INTEGROVANÝ ŠTÍT K LESNICKÉ PŘILBĚ** | * Certifikováno dle ČSN EN 397 * Certifikováno dle ČSN EN 352-3. * Certifikováno dle ČSN EN 1731 resp. ČSN EN ISO 16321-3 | | Prohlášení o shodě |  |
| * Kompatibilní s položkou 7 | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **7b** | **TÝLNÍ PLACHETKA K LESNICKÉ PŘILBĚ** | * Certifikováno dle ČSN EN 397 * Certifikováno dle ČSN EN 352-3. * Certifikováno dle ČSN EN 1731 resp. ČSN EN ISO 16321-3 | | Prohlášení o shodě |  |
| * Kompatibilní s položkou 7 | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **7c** | **MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU K LESNICKÉ PŘILBĚ** | * Certifikováno dle ČSN EN 397 * Certifikováno dle ČSN EN 352-3. * Certifikováno dle ČSN EN 1731 resp. ČSN EN ISO 16321-3 | | Prohlášení o shodě |  |
| * Kompatibilní s položkou 7 | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **8** | **PROTIPOŘEZOVÁ BUNDA** | * Certifikováno dle ČSN EN 381, min. třída 1 (nebo dle ČSN EN ISO 11393-1 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * Zapínání na zip * Možnost regulace (stažení) konce rukávů * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **9** | **PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY DO PASU** | * Certifikováno dle ČSN EN 381, min. třída 1 (nebo dle ČSN EN ISO 11393-1 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
|  | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **10** | **PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY S LACLEM** | * Certifikováno dle ČSN EN 381, min. třída 1 (nebo dle ČSN EN ISO 11393-1 | |  |  |
|  | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **11** | **LÉKÁRNIČKA – BALÍČEK první pomoci pro práci s motorovou pilou** | * Možnost připnutí na opasek   Minimální obsah:  6x polštářková náplast o rozměrech 8x4cm  1x gázový obvaz krycí – kompres 5ks - (7,5cm x 7,5cm)  1x obvaz elastický (4 m x 6 cm)  1x obvaz hotový s 1 polštářkem – šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/ m2 | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **ODĚVY A PROSTŘEDKY PRO SVAŘOVÁNÍ A OBDOBNÉ ČINNOSTI** | | | | | |
| **12** | **SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA** | * Certifikováno dle ČSN EN 379 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * odklápěcí zorník, proměnný rozsah zatemnění 9–13 * příslušenství: potní pásek, krycí sklo zorníku | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **13** | **SVÁŘECÍ ODĚV (KALHOTY + BLŮZA)** | * Certifikováno dle ČSN EN 340 * Certifikováno dle ČSN EN ISO 11611 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * Materiál bavlna * Úprava pro snížení hořlavosti * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **14** | **BRÝLE SVÁŘEČSKÉ** | * Certifikováno dle EN 166, třída 1 F * Certifikováno dle EN 169 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * Uzavřené brýle s nepřímou ventilací. * Sklopný rám se svářečskými filtry. * Čiré zorníky s ochranou před letícími částicemi. | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **15** | **RUKAVICE SVÁŘEČSKÉ** | * Certifikováno dle EN 12477 * Certifikováno dle EN 388 * Certifikováno dle EN 407 * Certifikováno dle EN 420 | | Prohlášení o shodě | [ANO/NE] |
| * celokožené pětiprsté rukavice z hovězí štípenky * délka min. 30 cm | | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY** | | | | | |
| **16** | **KOŠILE PÁNSKÁ FLANELOVÁ** | * 100 % bavlna * gramáž min 120 g/m² * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **17** | **TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM** | * 100 % bavlna (v průkrčníku může obsahovat nízký podíl elastických vláken) * dostupné v barvách: bílá, červená a modrá * gramáž min. 150 g/m² * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| * Triko bude na levé straně hrudi opatřeno nažehleným logem EG.D o rozměru přibližně 2,5 x 8 cm (výška x šířka). * Na triku bílé barvy bude logo v červené barvě. * Na triku červené nebo modré barvy bude logo v bílé barvě. | Čestné prohlášení | | [ANO/NE] |
| **18** | **TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM** | * 100 % bavlna (v průkrčníku může obsahovat nízký podíl elastických vláken) * dostupné v barvách: bílá, červená a modrá * gramáž min 150 g/m² * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| * Triko bude na levé straně hrudi opatřeno nažehleným logem EG.D o rozměru přibližně 2,5 x 8 cm (výška x šířka). * Na triku bílé barvy bude logo v červené barvě. * Na triku červené nebo modré barvy bude logo v bílé barvě. | Čestné prohlášení | | [ANO/NE] |
| **19** | **ČEPICE S KŠILTEM** | * čepice baseballového typu * dostupné v barvách černá, červená a modrá * 100 % bavlna * gramáž min. 170 g/m² * s regulací velikosti | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| * Čepice bude po obou stranách opatřena nažehleným logem EG.D v bílé barvě o rozměru přibližně 1,25 x 4 cm (výška x šířka) | Čestné prohlášení | | [ANO/NE] |
| **20** | **ČEPICE PLETENÁ ZATEPLENÁ** | * svrchní materiál: 100 % akryl * vnitřní izolace: 100 % polyester * s reflexním prvkem pro zvýšení viditelnosti | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **20a** | **NEHOŘLAVÁ ČEPICE** | * Certifikováno dle EN 14116, nebo EN ISO 11612 * Certifikováno dle EN 1149–5 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * vyrobeno z inherentně nehořlavé textilie | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **21** | **POLOKOŠILE UNISEX** | * 100 % bavlna * dostupné v barvách bílá, červená a modrá * gramáž min. 180 g/m² * límec a rukávy zakončeny žebrovým úpletem * knoflíky v barvě materiálu * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **ODĚVY NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ** | | | | | |
| **22** | **ZÁSTĚRA POGUMOVANÁ DLOUHÁ** | * s laclem a tkalounem na uvázání v pase | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **JEDNORÁZOVÉ ODĚVY A PROSTŘEDKY** | | | | | |
| **23** | **JEDNORÁZOVÁ KOMBINÉZA S KAPUCÍ** | * Certifikováno dle EN 1149-5 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Z netkané textilie * odolná vůči prachu, krátkodobá ochrana proti náhodnému potřísnění ředěnými chemikáliemi. | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **24** | **JEDNORÁZOVÝ NÁVLEK NA OBUV,** | * návleky na boty ze silného polyetylenu * balení po 100 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **25** | **ČEPICE JEDNORÁZOVÁ,** | * netkaný polypropylen * balení po 100 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **26** | **RESPIRÁTOR FFP2** | * Certifikováno dle EN 149:2001+A1:2009 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * s výdechovým ventilkem * balení po 10 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **27** | **ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU** | * Certifikováno dle EN 352-2 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Balení po 2 ks * Provedení bez šňůrky * Kuželovitý tvar | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **28** | **JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE LATEXOVÉ** | * Certifikováno dle EN 420+A1:2009 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * lehce zapudrované * nesterilní * balení po 100 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **ODĚVY PROTI DEŠTI** | | | | | |
| **29** | **VODĚODOLNÝ PLÁŠT** | * prodloužená délka * voděodolné švy * přední kapsy kryté légami proti průniku vody * ventilace na zádech a v podpaží * min. v rozsahu velikostí M – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **30** | **POGUMOVANÝ OBLEK** | * šitý pogumovaný oblek z jemného pogumovaného plátna * Dvoudílný – kalhoty do pasu a bunda s kapucí * min. v rozsahu velikostí M – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ** | | | | | |
| **31** | **Multifunkční bunda S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ** | * Certifikováno dle EN 20471 tř.3 * Certifikováno dle EN 342 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Bunda adaptabilní pro jakékoliv počasí * Vrchní část nepromokavá, samostatně nositelná, vnitřní části z fleecu pro tepelný komfort * U vnitřní části možnost odepínání rukávů * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| * Vrchní i vnitřní část bundy budou na zádech opatřeny nažehleným logem EG.D v černé barvě o rozměru přibližně 7,5 x 25 cm (výška x šířka) | Čestné prohlášení | | [ANO/NE] |
| **32** | **VESTA VÝSTRAŽNÁ ORANŽOVÁ S LOGEM EG.D** | * Certifikováno dle EN 20471 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Výstražná vesta s horizontálními reflexními pásky * zapínání na suchý zip * min. v rozsahu velikostí XL – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| * Vesta bude na zádech opatřena nažehleným logem EG.D v černé barvě o rozměru přibližně 7,5 x 25 cm (výška x šířka) | Čestné prohlášení | | [ANO/NE] |
| **33** | **Antistatická reflexní vesta s nehořlavou úpravou** | * Výstražná vesta s reflexními pruhy, nekovová * min. v rozsahu velikostí XL – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| * Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 2 * certifikace dle normy EN ISO 14116 * certifikace dle normy EN 1149-5 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| **34** | **VÝSTRAŽNÁ MIKINA** | * Certifikováno dle EN ISO 20471, třída 3 * certifikace dle normy EN ISO 13688 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Materiál 100% polyester * celopropínací zip, stažení spodního lemu na šňůrky * Dvě boční kapsy na zip * Barva reflexní žlutá * min. v rozsahu velikostí S – 3XL | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **OCHRANA DÝCHACÍCH CEST** | | | | | |
| **35** | **Celoobličejová maska** | * Certifikováno dle EN 136 (CL1) | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * panoramatický zorník s ochranou proti zamlžení a poškrábání * nastavitelný 5bodový postroj * Bajonetový upínací systém filtrů | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **36** | **FILTR A2P3 K CELOOBLIČEJOVÉ MASCE** | * Certifikováno dle EN 136 (CL1) | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Kompatibilní s položkou č. 35 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **OCHRANA HLAVY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ** | | | | | |
| **37** | **OCHRANNÁ PŘILBA DIELEKTRICKÁ** | * Certifikováno dle EN 397 * Certifikováno dle EN 50365 (1 000 V) | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * plně uzavřená skořepina * barva žlutá * šestibodový hlavový kříž s textilními popruhy * možnost připojení mušlových chráničů sluchu, viz položka 39 * možnost připojení podbradního pásku se čtyřbodovým uchycením, viz položka 38 * výměnný potní pásek * odolnost proti chladu až do –30 °C | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **38** | **Podbradní pásek** | * textilní pásek se čtyřbodovým uchycením * s podbradním polštářkem * nastavitelná délka * kompatibilní s položkou 37 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **OCHRANA SLUCHU** | | | | | |
| **39** | **Mušlové chrániče sluchu** | * Certifikováno dle EN 352-3 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Integrované k položce 37 * Polstrování náušníků z extra jemné paměťové pěny * Otáčení o 360 stupňů pro pohotovostní (klidovou) polohu * Hodnota SNR minimálně 30 dB | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **OCHRANA RUKOU** | | | | | |
| **40** | **Rukavice protipořezové** | * Certifikováno dle EN ISO 13997 * Certifikováno dle EN 388 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * pletené, kombinované – v dlani a na prstech vrstva polymeru pro lepší úchop * Odolnost proti proříznutí 3 * Odolnost proti propichu dle EN 388–3 * Odolnost proti prořezu dle EN ISO 13997 – min. tř. C * Umožňují ovládat dotyková zařízení * min. v rozsahu velikostí 7–11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **41** | **RUKAVICE MONTÁŽNÍ** | * Certifikováno dle EN 420 * Certifikováno dle EN 388 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * se suchým zipem na zápěstí. * Materiál dlaňové části – kozinka, materiál hřbetu – bavlněný úplet * min. v rozsahu velikostí 7–11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **42** | **CHEMICKÉ RUKAVICE** | * Certifikováno dle EN 374 * Certifikováno dle EN 388 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * ochrana dle EN 388 - x121 * ochrana dle EN 374 – AKL * délka min. 30 cm * min. v rozsahu velikostí 7–11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **43** | **Rukavice pro práci s řetězovou pilou** | * Certifikováno dle EN 420 * Certifikováno dle EN 388 * Certifikováno dle EN 11393-4 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * stahování suchým zipem * protipořezový materiál na hřbetě levé rukavice * min. v rozsahu velikostí 9-11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **44** | **RUKAVICE PRACOVNÍ KOMBINOVANÉ** | * Certifikováno dle EN 420 * Certifikováno dle EN 388 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Odolnost proti oděru min. dle EN 388 - 3 * Odolnost proti prořezu min. dle EN 388–2 * Odolnost vůči trhání min. dle EN 388 - 2 * Odolnost vůči trhání propichu min.dle EN 388–2 * Materiál dlaně rukavice – hovězí štípenka * min. v rozsahu velikostí 9-12 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **45** | **RUKAVICE PRACOVNÍ KOMBINOVANÉ ZIMNÍ** | * Certifikováno dle EN 420 * Certifikováno dle EN 388 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Odolnost proti oděru min dle EN 388 - 3 * Odolnost proti prořezu min dle EN 388–1 * Odolnost vůči trhání min. dle EN 388 - 2 * Odolnost vůči trhání propichu min. dle EN 388–2 * Materiál dlaně rukavice – hovězí štípenka, nebo lícová hovězina * Zateplené * min. v rozsahu velikostí 10-11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **46** | **RUKAVICE montážní zimní** | * Certifikováno dle EN 388 * Certifikováno dle EN 511 * Certifikováno dle EN 407 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * Zimní bezešvé pletené rukavice * dlaň a prsty povrstveny latexem či podobným materiálem * zdrsněný protiskluzový povrch * min. v rozsahu velikostí 8–11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **47** | **RUKAVICE PRO PRÁCI S OLEJI** | * Certifikováno dle EN 388 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * pletené rukavice povrstvené nitrilem * rozsah povrstvení – celomáčené * povrstvení je v provedení zvyšujícím úchopové vlastnosti * zakončené úpletem * min. v rozsahu velikostí 7–11 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **Ochrana zraku** | | | | | |
| **48** | **OCHRANNÉ BRÝLE S ČIRÝM ZORNÍKEM** | * Certifikováno dle EN 166 * Certifikováno dle EN 170, nebo EN 172 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * sportovní design * široký zorník pro částečnou boční ochranu * úprava zorníku proti poškrabání a zamlžování * změkčené koncovky straniček * bez kovových částí vyjma mechanismu uchycení straniček | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **49** | **OCHRANNÉ BRÝLE S TMAVÝM ZORNÍKEM** | * Certifikováno dle EN 166 * Certifikováno dle EN 170, nebo EN 172 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * sportovní design * široký zorník pro částečnou boční ochranu * úprava zorníku proti poškrabání a zamlžování * změkčené koncovky straniček * bez kovových částí vyjma mechanismu uchycení straniček | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **50** | **OCHRANNÉ BRÝLE SE ŽLUTÝM ZORNÍKEM** | * Certifikováno dle EN 166 * Certifikováno dle EN 170 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * sportovní design * široký zorník pro částečnou boční ochranu * úprava zorníku proti poškrabání a zamlžování * změkčené koncovky straniček * bez kovových částí vyjma mechanismu uchycení straniček | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **51** | **OCHRANNÉ BRÝLE UZAVŘENÉ** | * Certifikováno dle EN 166 * Certifikováno dle EN 170 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * panoramatický zorník odolný ochranný proti poškrábání a proti zamlžení, pro dlouhotrvající výkon. Speciální tvar, použití i s jednorázovou prachovou maskou. * nepřímá ventilace * uchycení elastickým proužkem * možnost použití s dioptrickými brýlemi | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **52** | **Ochranný štít proti letícím částicím** | * Certifikováno dle EN 166 | Prohlášení o shodě | | [ANO/NE] |
| * s náhlavním nosičem * prodloužená velikost (částečně chrání i krk) * umožňuje současné použití korekčních brýlí | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **prostředky k ochraně zdraví** | | | | | |
| **53** | **sada háčků na odstraňování klíšťat** | * Sada 2 ks háčků (menší a větší provedení) na vytahování přisátých klíšťat | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **54** | **Kryogenní sprej na klíšťata** | * Sada kryogenního spreje (min. 9 ml) a pinzeta pro bezpečné odstraňování přisátých klíšťat. | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **55** | **repelentní sprej** | * Repelent ve spreji proti komárům, klíšťatům apod. * k aplikaci na pokožku i oděv. * obsah účinné látky min. 24 %. * doba účinnosti 4–6 hod. * Velikost balení od 150 ml do 200 ml. | Technický list, Produktový list,nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **56** | **repelentní sprej S MIN.**  **50% účinných**  **látek** | * Repelent ve spreji proti komárům, klíšťatům apod. * k aplikaci na pokožku i oděv. * obsah účinné látky min. 50 %. * doba účinnosti 6–8 hod. * Velikost balení od 80 ml do 90 ml | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **57** | **Sprej na hubení, vos, sršní a jejich hnízd** | * Aplikátor umožňující použití spreje z bezpečné vzdálenosti. * Velikost balení min 600 ml. | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **prostředky k ochraně, mytí a čištění těla** | | | | | |
| **58** | **ručník** | * provedení froté * minimální rozměr 50x100 cm. * 100% bavlna * gramáž min. 500 g/m2 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **59** | **osuška** | * provedení froté * minimální rozměr 70x140 cm. * 100% bavlna * gramáž min. 500 g/m2 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **60** | **Dezinfekční a čisticí Mýdlo** | * tekutá konzistence * Antibakteriální a dezinfekční účinek * Hydratační účinek * Objem 500 ml * Uzavíratelný dávkovač („ventilek“ nebo „pumpička“) | Technický list, Produktový list, nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **61** | **mycí pasta** | * Mycí pasta na bázi přírodních materiálů (včetně pilinové) * Složky na bázi přírodních materiálů * S obsahem glycerinu * hmotnost min.450 g | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
|  |  | * g |  | |  |
|  |  |  |  | | [ |
| **62** | **krém na ruce** | * Regenerační, ochranný a promašťující krém * pro každodenní péči * balení v uzavíratelné tubě o objemu 85–100 ml | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **63** | **ochranný krém proti slunečnímu záření** | * UV (SPF) faktor min. 30 * balení v uzavíratelné tubě o objemu 100–125 ml * krémová konzistence (nikoliv mléko nebo olej) | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **prostředky a produkty související s BOZP** | | | | | |
| **64** | **alkoholtester** | * Typ senzoru: elektrochemický * Jednotky měření: ‰, rozsah měření: 0,00 - 4,00 ‰ * Přesnost: +/- 5 % * Napájení baterií (příp. bateriemi) | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **65** | **náústky pro alkoholtester** | * Náhradní náústky kompatibilnís alkoholtesterem, viz položka 64 * Balení po 50 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **66** | **lékárnička pro administrativní objekty** | * Náplň lékárničky je umístěna v plastovém kufru * součástí kufru je i stěnový držák se šrouby, který lze připevnit pevně ke zdi * Min. rozsah náplně lékárničky: Obvaz 7 cm x 5 m - 2 ks, obvaz hotový sterilní č. 3 - 1 ks, obvaz hotový sterilní č. 4 - 1 ks, obvaz elastický 10 cm x 4 m - 1 ks, pryžové obinadlo škrtící - 1 ks, sterilní krytí 5 x 5 cm - 1 ks, sterilní krytí 7,5 x 7,5 cm - 2 ks, sterilní krytí 10 x 10 cm - 1 ks, náplasti s polštářkem 6 x 10 cm - 8 ks, náplast fixační 2,5 cm x 5 m - 1 ks, pinzeta sterilní - 1 ks, rouška resuscitační - 1 ks, trojcípý šátek - 1 ks, rukavice vyšetřovací - 2 páry, digitální teploměr - 1 ks, nůžky - 1 ks, vata 50 g. - 1 ks, desinfekční utěrka - 5 ks, špendlíky zavírací - nerez - 12 ks, příručka první pomoci + Kniha úrazů - 1 ks, tužka - 1 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **67** | **Náhradní náplň lékárničky pro administrativní objekty** | * Náhradní náplň v rozsahu minimálně dle specifikace u položky 66 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **68** | **lékárnička pro provozní OBJEKTY – ELEKTRO** | * Náplň lékárničky je umístěna v plastovém kufru odolnému vůči nárazům * součástí kufru je i stěnový držák se šrouby, který lze připevnit pevně ke zdi * těsnění ve víku kufru pro zajištění prachotěsnosti a hygienickou ochranu náplně lékárničky * Min. rozsah náplně lékárničky: obvaz 7 cm x 5 m - 2 ks, obvaz 10 cm x 5 m - 2 ks, obvaz hotový sterilní č. 2 - 1 ks, obvaz hotový sterilní č. 3 - 2 ks, obvaz hotový sterilní č. 4 - 2 ks, obvaz elastický 10 cm x 4 m - 2 ks, pryžové obinadlo škrtící - 1 ks, rouška na popáleniny 40 x 60 cm sterilní - 2 ks, sterilní krytí 5 x 5 cm - 2 ks, sterilní krytí 7,5 x 7,5 cm - 3 ks, sterilní krytí 10 x 10 cm - 2 ks, náplast s polštářkem 6 x 10 cm - 8 ks, náplast fixační 2,5 cm x 5 m - 1 ks, náplast s polštářkem 19 x 72 mm - 20 ks, láhev na výplach očí 0,9 NaCl - 500 ml - 1 ks, pinzeta sterilní - 1 ks, rouška resuscitační - 2 ks, ústní vzduchovod - 1 ks, trojcípý šátek - 3 ks, rukavice vyšetřovací - 2 páry, digitální teploměr - 1 ks, izotermická fólie - 1 ks, nůžky - 1 ks, vata obvazová 50 g - 1 ks, desinfekční utěrka - 5 ks, špendlíky zavírací - nerez - 12 ks, příručka první pomoci + Kniha úrazů - 1 ks, tužka - 1 ks | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **69** | **Náhradní náplň lékárničkY pro provozní OBJEKTY – ELEKTRO** | * Náhradní náplň v rozsahu minimálně dle specifikace u položky 68 | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |
| **70** | **havarijní souprava** | * Havarijní souprava pro záchyt ropných látek (při použití motorových pil, sekaček, automobilů apod.) * Obsahuje: 4x sorpční rohož, 10x sorpční utěrka, 1 pár rukavice PVC, 1x pytel na odpad. * Umístěno v tašce nebo vaku. | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | | [ANO/NE] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponožky | | | | |
| **71** | **Ponožky funkční** | * Teplotní třída A (pro teploty v rozsahu od +10 °C do +35 °C) * Antibakteriální provedení * Provedení z umělých vláken * Bez bavlny! * Klasická výška ponožky sahající cca do ½ lýtek při úplném natažení | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **72** | **Ponožky funkční poloholeňové zateplené** | * Teplotní třída B (pro teploty v rozsahu od -5 °C do +20 °C) * Antibakteriální provedení * Materiál min 40% vlna * Klasická výška ponožky sahající cca do ½ lýtek při úplném natažení | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |
| **73** | **Podkolenky funkční zateplené** | * Teplotní třída C (pro teploty v rozsahu od -20 °C do +5 °C) * Antibakteriální provedení * Materiál min 40% vlna * Lem ponožky sahá pod koleno | Technický list, Produktový list nebo Materiálový list | [ANO/NE] |

# Předložení dokumentů prokazujících požadavky zadavatele

Zadavateli budou pro prokázání požadavků zadavatele předloženy alespoň následující dokumenty v českém nebo slovenském jazyce (jestliže budou dokumenty vyhotoveny v jiném cizím jazyce, budou předloženy včetně překladu do českého jazyka):

* Prohlášení, tj. EU prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě,
* Technický list, Produktový list nebo Materiálový list, resp. obdobný dokument, volně šiřitelný, vydaný výrobcem konkrétní položky, ze kterého je zřejmé splnění požadavku zadavatele.

Pokud zadavatel požaduje provedení, jehož splnění nemusí být patrné z textového popisu uvedeného v technickém, produktovém, nebo materiálovém listu (např. střih oděvu, desén podešve apod.), požaduje zadavatel, aby účastníkem předložené dokumenty obsahovaly také fotodokumentaci skutečného provedení položky. Fotodokumentace může být účastníkem dodána i jako samostatný soubor fotografií.