**Příloha č. 6**

**Zpracování Požadavku na vypnutí zařízení VN, NN**

* „Název zařízení“, „Vypnutý úsek“, „Název práce“, „Pracuje“, „Doba vlastní práce“ a „Požadavek podal“ včetně telefonního čísla žadatele, vyplňuje žadatel.

Termín: nejméně 25 pracovních dní před prvním vypnutím uvedeným v harmonogramu

* V položce „Vypnutý úsek“ je nutné přesně definovat zařízení (úsek) určené k uvedení do beznapěťového stavu v názvech a pojmech dle dispečerského schématu zapojení sítě. Pokud žadatel nezná názvy a pojmy dle dispečerského schématu zapojení sítě, musí je upřesnit s technikem PaÚ. V případě práce na síti NN specifikuje žadatel oblast vypnutí.
* Doplnění časů pro manipulace a zajištění pracoviště, začátku a konce omezení odběratelů a odjištění pracoviště, jakož i místa vypnutí pro uvedení pracoviště do beznapěťového stavu odsouhlasí a případně doplní v „Požadavku na vypnutí zařízení VN a NN“ koordinátor OPDs EG.D.
* V případě staveb (investic, oprav) na které je zpracována PD, poskytne technik PaÚ EG.D příslušnou část dokumentace (schémata sítě, zapojení skříní apod.) koordinátoru OPDs EG.D. V ostatních případech se dílčí schémata, tvořící přílohu „Požadavku na vypnutí zařízení VN a NN“, zpravidla nezpracovávají, v případě potřeby je používána provozní dokumentace. Koordinátor OPDs seznámí prokazatelně všechny montéry EG.D zápisem v Bezpečnostním deníku s termíny provádění stavby, případně s částí projektové dokumentace.

• Doplňující informace (příklady):

* + Upřesnění rozsahu bezproudí oproti normálovému zapojení sítě NN (mohou být požadovány manipulace v síti NN, zajišťující napájení části odběratelů z jiných DTS)
  + Doplňující požadavky na manipulace plynoucí z provozování sítě (uvědomění o blízkém vedení, dvojpotahu, paralelně pracujícím zdroji u odběratelů, paralelně provozované DTS atd.)
  + Přesná specifikace požadovaných stavů uvolněného zařízení (vypnutí, odpojení, uzemnění, provoz přes pomocnou přípojnici) včetně souvisejících opatření (vypnutí automatik OZ, …)
  + Uvedení jména vedoucího práce a jeho mobilního telefonu
  + Číslo stavby
  + Souběžná práce s prací na zařízení
* „Požadavek odsouhlasil (koordinátor OPDs EG.D)“, telefon, datum.

Poznámka:

Předávání Požadavků na vypnutí bude možné elektronickou poštou (jako doklad o odsouhlasení bude postačovat vytištěný a přiložený souhlasný e-mail k „Požadavku na vypnutí zařízení VN a NN“) nebo v papírové podobě.