Tento dokument řeší přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců na základě vyhodnocení rizik

**Kapitola 1: Katalog OOPP poskytovaných zaměstnancům firem skupiny E.ON**

1.1a Ochrana těla (pracovní oděvy) 2

1.1b Ochrana těla (ochranné oděvy) 2

1.2 Ochrana těla před pádem z výšky nebo do volné hloubky 2

1.3a Ochrana nohou (pracovní obuv) 3

1.3b Ochrana nohou (ochranná obuv) 3

1.4 Ochrana hlavy 3

1.5 Ochrana dýchacích orgánů 3

1.6 Ochrana rukou 4

1.7 Ochrana zraku a obličeje 4

1.8 Ochrana sluchu 4

**Kapitola 2:Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců**

Kapitola 2.1: Skladník 5

Kapitola 2.2: Obsluha energetického zařízení 6

Kapitola 2.3: Technický zaměstnanec 8

Kapitola 2.4: Technicko-provozní zaměstnanec 9

Kapitola 2.5: Montér DS 10

Kapitola 2.6: Montér PZ 12

Kapitola 2.6: Obsluha vodní elektrárny 14

Kapitola 2.6: Elektromechanik 15

Kapitola 2.7: Řidiči z povolání, řidiči referenti 16

**Kapitola 1: Katalog OOPP poskytovaných zaměstnancům firem skupiny E.ON**

Text ve tvaru Nxx je identifikátor nebezpečí, proti jehož působení se OOPP zaměstnancům přidělují. Seznam nebezpečí je k dispozici v Registru rizik BOZP ([odkaz zde](~$rmular_prikaz_v.docxhttps:/workspaces.intranet.eon.com/sites/Dokumenty%20ISŘ/DokumentyISR/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2fDokumenty%20IS%c5%98%2fDokumentyISR%2fNorma%2018001&FolderCTID=&View=%7bA8B35837%2d5D06%2d4B9D%2dA4FD%2dB10D6FC33F98%7d)).

|  |  |
| --- | --- |
| **1a.** | **Ochrana těla (pracovní oděvy)** |
|  | *Pozn.: Prostředek chrání před znečištěním, před mechanickým poraněním a před nepříznivými vlivy okolního a pracovního prostředí, používaných materiálů a povahy práce. Přidělené oděvy musí zajistit dostatečnou ochranu před nepříznivými vlivy působícími na zdraví zaměstnance. Pracovní oděv pro potřeby zaměstnanců společností E.ON bude vždy vyroben ze 100 % bavlny, bez kovových částí.* |
| * Pracovní oděv: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. pracovní kombinéza, * pracovní plášť resp. zástěra. | |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
|  | *Pozn.: Prostředek chrání proti nepříznivým klimatickým podmínkám - chladu, zimě, dešti, sněžení, prudkému větru nebo slunci, nebo jinému nebezpečí. Všechny spodní části oděvu (spodky, trika, ponožky) budou vždy vyrobeny v nehořlavém provedení bez kovových částí nebo minimálně ze 100 % bavlny, dle potřeb i v antistatické úpravě (např. pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu) a s reflexními prvky.* |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * spodky, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, ponožky (N45), * mikina, vesta (N45), * kožená zástěra (např. pro svářeče nebo zaměstnance s pneumatickým nebo sbíjecím nářadím) (N11, N13, N23, N39, N54), * svářečské kamaše, rukávníky (N11, N13, N54), * ledvinový pás (N45), * ochranný oděv proti prořezu motorovou pilou, kosou a křovinořezem (N23, N38), * ochranný laboratorní oděv bavlněný: kalhoty + triko nebo polokošile (N27), * ochranný oděv protichemický s kapucí (N27, N40), * zástěra gumová (N27). * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45), * chrániče kolen (nákoleníky) (N33), * svářečská podložka (popř. izolační lehátko) (N33). | |
| **2.** | **Ochrana těla před pádem z výšky nebo do volné hloubky** |
|  | *Pozn.: Prostředky chrání zaměstnance před pádem z výšky nebo do volné hloubky, případně k zachycení pádu zaměstnance. Zachycovací postroj* ***včetně polohovacího prostředku*** *se používá ke stabilizaci pracovní polohy a opoře zaměstnance.* |
| * Zachycovací postroj včetně polohovacího prostředku popř. s příslušenství (např. tlumič pádu, manustop, bezpečnostní brzda atd.) (N05, N18), * přídavné bezpečnostní lano (např. pro druholezce, pro jištění zaměstnance při sestupu do prostorů pod úrovní terénu apod.) (N05, N18, N32), * zatahovací zachycovač pádu (typ min. HAK - Rebel) (N05, N18, N32). | |
| **3a.** | **Ochrana nohou (pracovní obuv)** |
|  | *Pozn.: Pracovní obuv slouží k ochraně nohou před mechanickým poškozením, nárazem, před nepříznivými vlivy okolního a pracovního prostředí, používaných materiálů, povahy práce a terénu kde zaměstnanec provádí činnost*. |
| * Pracovní obuv polobotka, popř. zateplená, * pracovní obuv kotníčková, popř. zateplená. | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
|  | *Pozn.: Ochranná obuv slouží k ochraně nohou před mechanickým poškozením, nárazem, před nepříznivými vlivy okolního a pracovního prostředí, používaných materiálů, povahy práce a terénu kde zaměstnanec provádí činnost*. |
| * Bezpečnostní obuv polobotka, popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N24, N27, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N24, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv holeňová popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N24, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní protipořezná obuv holeňová (pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N37, N38), * laboratorní obuv odolná proti chemikáliím (N24, N26, N27, N51), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45), * rybářské holiny (broďáky, prsačky) (N40), * dielektrické galoše (N01). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
|  | *Pozn.: Prostředky k ochraně hlavy slouží k ochraně hlavy před mechanickým poškozením, před nepříznivými vlivy okolního a pracovního prostředí a před nepříznivými účinky z povahy prováděné práce.* |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * ochranná dielektrická přilba + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N17, N23, N38), * ochranná dielektrická přilba s integrovaným štítem + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N17, N23, N38), * ochranný svářečský štít popř. svářečská kukla nebo kapuce ke štítu (N11, N13, N23, N27, N39), * ochranná přilba pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N38), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
|  | *Pozn.: prostředky k ochraně dýchacích orgánů sou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců, kteří vykonávají činnost v prostředí, kde jsou nebezpečné aerosoly, plyny nebo prachové částice.* |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43), * autonomní dýchací vzduchový přístroj (např. SATURN) (N20, N27). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
|  | *Pozn.: Prostředky sloužící k ochraně rukou jsou určeny k ochraně zaměstnance před poškozením při činnosti s materiály nebo látkami, před fyzikálními jevy vyvolanými při činnostech, nebo při používání nástrojů, nářadí nebo pracovních pomůcek, před účinkem elektrického proudu, nebo před jevy vyvolanými elektrickým proudem.* |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice svářečské (popř. s manžetou) (N11, N13, N23, N38, N39, N54), * ochranné rukavice antivibrační (N48), * ochranné rukavice protipořezné (N26, N38), * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
|  | *Pozn.: Prostředky určené k ochraně očí a obličeje chrání před mechanickým poraněním letícími částicemi, před nebezpečným zářením při svařování nebo před prudkým slunečním zářením (oslněním sluncem např. pří řízení auta apod.)* |
| * Svářečské brýle (N23, N39), * svářečská kukla (N11, N13, N23, N27, N39, N54), * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35), * ochranný štít k ochranné přilbě (N23, N27, N54), * ochranné brýle chemické (N27). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
|  | *Pozn.: prostředky k ochraně sluchu chrání zaměstnance v případě, že hluk na pracovišti překračuje hygienickou hranici (> 85 dB) a hluk nelze jinými prostředky snížit na přijatelnou úroveň.* |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 2: Skladník***

|  |  |
| --- | --- |
| **1a.** | **Ochrana těla (pracovní oděvy)** |
| * Pracovní oděv: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza. * pracovní plášť resp. zástěra, * zástěra gumová (N27). | |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * mikina, vesta (N45), * ledvinový pás (N45), * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45). | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * Bezpečnostní obuv polobotka, popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * laboratorní obuv odolná proti chemikáliím (N24, N26, N27, N51), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice protipořezné (N26, N38). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35), * ochranné brýle chemické (N27). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 3: Obsluha energetického zařízení***

|  |  |
| --- | --- |
| **1a.** | **Ochrana těla (pracovní oděvy)** |
| * Pracovní oděv: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza. * pracovní plášť resp. zástěra. | |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * spodky, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, ponožky (N45), * mikina, vesta (N45), * kožená zástěra (např. pro svářeče nebo zaměstnance s pneumatickým nebo sbíjecím nářadím) (N11, N13, N23, N39, N54), * svářečské kamaše, rukávníky (N11, N13, N54), * ledvinový pás (N45), * ochranný oděv proti prořezu motorovou pilou, kosou a křovinořezem (N23, N38), * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45), * ochranný oděv protichemický s kapucí (N27, N40), * zástěra gumová (N27). * chrániče kolen (nákoleníky) (N33), * svářečská podložka (popř. izolační lehátko) (N33). | |
| **2.** | **Ochrana těla před pádem z výšky nebo do volné hloubky** |
| * Zachycovací postroj včetně polohovacího prostředku popř. s příslušenství (např. tlumič pádu, manustop, bezpečnostní brzda atd.) (N05, N18), * přídavné bezpečnostní lano (např. pro druholezce, pro jištění zaměstnance při sestupu do prostorů pod úrovní terénu apod.) (N05, N18, N32), * zatahovací zachycovač pádu (typ min. HAK - Rebel) (N05, N18, N32). | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * Bezpečnostní obuv polobotka, popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv holeňová popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní protipořezná obuv holeňová (pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N37, N38), * laboratorní obuv odolná proti chemikáliím (N24, N26, N27, N51), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45), * dielektrické galoše (N01). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * ochranná dielektrická přilba + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N17, N23, N38), * ochranná dielektrická přilba + štít + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N04, N17, N23, N38), * ochranný svářečský štít popř. svářečská kukla nebo kapuce ke štítu (N11, N13, N23, N27, N39), * ochranná přilba pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N38), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice svářečské (popř. s manžetou) (N11, N13, N23, N38, N39, N54), * ochranné rukavice antivibrační (N48), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice protipořezné (N26, N38), * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * Svářečské brýle (N23, N39), * svářečská kukla (N11, N13, N23, N27, N39, n54), * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35), * ochranné brýle chemické (N27), * ochranný štít k ochranné přilbě (N23, N27, N54). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 4: Technický zaměstnanec***

|  |  |
| --- | --- |
| **1a.** | **Ochrana těla (pracovní oděvy)** |
| * Pracovní oděv: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza. * pracovní plášť resp. zástěra. | |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45). | |
| **3a.** | **Ochrana nohou (pracovní obuv)** |
| * Pracovní obuv polobotka, popř. zateplená, * pracovní obuv kotníčková, popř. zateplená. | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * ochranné brýle s bočnicemi (N23), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 5: Technicko-provozní zaměstnanec***

|  |  |
| --- | --- |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * mikina, vesta (N45), * reflexní vesta (N09, N16), * zástěra gumová (N27). * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45). | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45), * dielektrické galoše (N01). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * ochranná dielektrická přilba + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N17, N23, N38), * ochranná dielektrická přilba s integrovaným štítem + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N04, N17, N23, N38), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23), * ochranné brýle chemické (N27), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 6: Montér DS***

|  |  |
| --- | --- |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * spodní prádlo: triko nebo košile, popř. trikot, ponožky (N45), * mikina, vesta (N45), * kožená zástěra (např. pro svářeče nebo zaměstnance s pneumatickým nebo sbíjecím nářadím) (N11, N13, N23, N39, N54), * svářečské kamaše, rukávníky (N11, N13, N54), * ledvinový pás (N45), * ochranný oděv proti prořezu motorovou pilou, kosou a křovinořezem (N23, N38), * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45), * ochranný oděv protichemický s kapucí (N27, N40), * zástěra gumová (N27). * chrániče kolen (nákoleníky) (N33), * svářečská podložka (popř. izolační lehátko) (N33). | |
| **2.** | **Ochrana těla před pádem z výšky nebo do volné hloubky** |
| * Zachycovací postroj včetně polohovacího prostředku popř. s příslušenství (např. tlumič pádu, manustop, bezpečnostní brzda atd.) (N05, N18), * přídavné bezpečnostní lano (např. pro druholezce, pro jištění zaměstnance při sestupu do prostorů pod úrovní terénu apod.) (N05, N18, N32), * zatahovací zachycovač pádu (typ min. HAK - Rebel) (N05, N18, N32). | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * Bezpečnostní obuv polobotka, popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv holeňová popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní protipořezná obuv holeňová (pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N37, N38), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45), * dielektrické galoše (N01), * laboratorní obuv odolná proti chemikáliím (N24, N26, N27, N51), | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * ochranná dielektrická přilba + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N17, N23, N38), * ochranná dielektrická přilba s integrovaným štítem + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N04, N17, N23, N38), * ochranný svářečský štít popř. svářečská kukla nebo kapuce ke štítu (N11, N13, N23, N27, N39), * ochranná přilba pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N38), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43), * polomaska nebo celoobličejová masky s filtrem (N20, N27, N40, N43). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice svářečské (popř. s manžetou) (N11, N13, N23, N38, N39, N54), * ochranné rukavice antivibrační (N48), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice protipořezné (N26, N38), * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * Svářečské brýle (N23, N39), * svářečská kukla (N11, N13, N23, N27, N39, n54), * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35), * ochranné brýle chemické (N27). * ochranný štít k ochranné přilbě (N23, N27, N54). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 7: Montér PZ***

|  |  |
| --- | --- |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * spodky, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, ponožky (N45), * mikina, vesta (N45), * kožená zástěra (např. pro svářeče nebo zaměstnance s pneumatickým nebo sbíjecím nářadím) (N11, N13, N23, N39, N54), * svářečské kamaše, rukávníky (N11, N13, N54), * ledvinový pás (N45), * ochranný oděv proti prořezu motorovou pilou, kosou a křovinořezem (N23, N38), * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45), * ochranný oděv protichemický s kapucí (N27, N40), * zástěra gumová (N27). * chrániče kolen (nákoleníky) (N33), * svářečská podložka (popř. izolační lehátko) (N33). | |
| **2.** | **Ochrana těla před pádem z výšky nebo do volné hloubky** |
| * Zachycovací postroj včetně polohovacího prostředku popř. s příslušenství (např. tlumič pádu, manustop, bezpečnostní brzda atd.) (N05, N18), * přídavné bezpečnostní lano (např. pro druholezce, pro jištění zaměstnance při sestupu do prostorů pod úrovní terénu apod.) (N05, N18, N32). | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv holeňová popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23,N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní protipořezná obuv holeňová (pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N37, N38), * laboratorní obuv odolná proti chemikáliím (N24, N26, N27, N51), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * ochranný svářečský štít popř. svářečská kukla nebo kapuce ke štítu (N11, N13, N23, N27, N39), * ochranná přilba pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N38), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43), * autonomní dýchací vzduchový přístroj (např. SATURN) (N20, N27). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice svářečské (popř. s manžetou) (N11, N13, N23, N38, N39, N54), * ochranné rukavice antivibrační (N48), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice protipořezné (N26, N38), * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * Svářečské brýle (N23, N39), * svářečská kukla (N11, N13, N23, N27, N39, n54), * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35), * ochranné brýle chemické (N27). * ochranný štít k ochranné přilbě (N23, N27, N54). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 8: Obsluha vodní elektrárny***

|  |  |
| --- | --- |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, popř. zimní varianta: kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * zateplená bunda s kapucí v límci, popř. s odepínacími rukávy (N45), * spodní prádlo: triko nebo košile, popř. trikot, ponožky (N45), * mikina, vesta (N45), * kožená zástěra (např. pro svářeče nebo zaměstnance s pneumatickým nebo sbíjecím nářadím) (N11, N13, N23, N39, N54), * svářečské kamaše, rukávníky (N11, N13, N54), * ledvinový pás (N45), * ochranný oděv proti prořezu motorovou pilou, kosou a křovinořezem (N23, N38), * reflexní vesta (N09, N16), * gumotextilní plášť resp. ochranný oděv proti vodě (N45), * ochranný oděv protichemický s kapucí (N27, N40), * zástěra gumová (N27). * chrániče kolen (nákoleníky) (N33), * svářečská podložka (popř. izolační lehátko) (N33). | |
| **2.** | **Ochrana těla před pádem z výšky nebo do volné hloubky** |
| * Zachycovací postroj včetně polohovacího prostředku popř. s příslušenství (např. tlumič pádu, manustop, bezpečnostní brzda atd.) (N05, N18), * přídavné bezpečnostní lano (např. pro druholezce, pro jištění zaměstnance při sestupu do prostorů pod úrovní terénu apod.) (N05, N18, N32), * zatahovací zachycovač pádu (typ min. HAK - Rebel) (N05, N18, N32). | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * Bezpečnostní obuv polobotka, popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv kotníčková popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní obuv holeňová popř. zateplená (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N37, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), * bezpečnostní protipořezná obuv holeňová (pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N37, N38), * holiny, popř. koženoplstěné nebo gumoplstěné (N27, N40, N45), * dielektrické galoše (N01), * laboratorní obuv odolná proti chemikáliím (N24, N26, N27, N51), * rybářské holiny (broďáky, prsačky) (N40). | |
| **4.** | **Ochrana hlavy** |
| * Ochranná přilba + pásek pod bradu, popř. kukla pod přilbu nebo oteplovací vložka pod přilbu (N07, N08, N09, N17, N23, N38, N41, N42), * ochranná dielektrická přilba + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N17, N23, N38), * ochranná dielektrická přilba s integrovaným štítem + pásek pod bradu, popř. **speciální (!)** kukla nebo oteplovací vložka pod přilbu (N01, N02, N04, N17, N23, N38), * ochranný svářečský štít popř. svářečská kukla nebo kapuce ke štítu (N11, N13, N23, N27, N39), * ochranná přilba pro obsluhu motorových pil, kos a křovinořezů (N23, N38), * plátěná letní čepice se štítkem nebo plátěný šátek (N46), * pletená zimní čepice (N45). | |
| **5.** | **Ochrana dýchacích orgánů** |
| * respirátor s filtrem (N20, N27, N40, N43), * polomaska nebo celoobličejová masky s filtrem (N20, N27, N40, N43). | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice svářečské (popř. s manžetou) (N11, N13, N23, N38, N39, N54), * ochranné rukavice antivibrační (N48), * ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům (N27, N40) - při výběru je třeba správnou třídu dle ČSN EN 374 (v případě potřeby kontaktujte technika BOZP) * ochranné rukavice protipořezné (N26, N38), * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * Svářečské brýle (N23, N39), * svářečská kukla (N11, N13, N23, N27, N39, n54), * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23), * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35), * ochranné brýle chemické (N27). * ochranný štít k ochranné přilbě (N23, N27, N54). | |
| **8.** | **Ochrana sluchu** |
| * Zátkové chrániče sluchu (zátky, špunty) (N49), * mušlové chrániče sluchu (N49). | |

*Přiřazení OOPP typovým skupinám zaměstnanců*

***Typová skupina 9: Elektromechanik***

|  |  |
| --- | --- |
| **1b.** | **Ochrana těla (ochranné oděvy)** |
| * Ochranný oděv letní, kalhoty do pasu nebo s laclem + blůza, popř. kombinéza (N01, N02, N04, N06, N11, N23, N27, N38, N39, N46), * spodní prádlo: triko nebo košile, popř. trikot, ponožky (N45) | |
| **3b.** | **Ochrana nohou (ochranná obuv)** |
| * Bezpečnostní obuv polobotka odlehčená s větracími otvory (N01, N02, N04, N06, N07, N08, N09, N23, N27, N38, N39, N41, N42, N45, N46, N51, N52, N54), | |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové (N23, N27, N38, N45, N54), * ochranné rukavice pryžové technické (N27), * ochranné rukavice dielektrické do 500 V včetně bavlněné vložky, popř. s krycími koženými rukavicemi (N01). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * ochranné brýle s bočnicemi (N17, N23) | |

***Řidiči z povolání, řidiči referenti***

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Ochrana rukou** |
| * Pracovní/ochranné rukavice pětiprsté usňové, popř. zateplené (N23, N27, N38, N45, N54). | |
| **7.** | **Ochrana zraku a obličeje** |
| * ochranné brýle s UV filtrem (N03, N35). | |