**Příloha č. 2**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**Užitkové vozidlo – dodávka – část 9**

*[dodavatel doplní nabízený model vozidla]*

**Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název položky – parametr** | **Hodnota požadovaného parametru** | **Jednotka** | **Nabídka dodavatele (ANO/NE, nabízená hodnota)** |
| Délka karoserie (bez tažného zařízení) | max. 5 100 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Rozvor | max. 3 300 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Šířka karoserie (bez zrcátek) | max. 2 300 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt | max. 2 000 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výška nákladového prostoru | Min. 1 200 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Počet míst ve vozidle | 3 | - | *[ANO/NE]* |
| Využitelný objem nákladového prostoru - základní, za poslední řadou sedadel | min. 5 000 | l | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Světlá výška (vzdálenost nejnižšího bodu karoserie od povrchu vozovky) | min. 140 | mm | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Celková hmotnost | max. 3500 | kg | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Užitečné zatížení | min. 700 | kg | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Pohon | 4x2 | - | *[ANO/NE]* |
| Elektromobil | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Dojezd na jedno nabití – WLTP | min. 250 | km | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Kapacita baterie | min. 50 | kWh | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Výkon motoru | min. 90 | kW | *[ANO/NE – účastník vyplní [nabízenou hodnotu]* |
| Barva vozidla | bílá | - | *[ANO/NE]* |
| Kola min. 15" | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| Všechny položky uvedené v této technické specifikaci dodavatel zvolí z výrobního programu daného výrobce vozidla, příp. z jeho originálního příslušenství | ANO | - | *[ANO/NE]* |
| **Požadovaná výbava vozidla** | | |  |
| Systém pro sledování jízdy v jízdních pruzích | | | *[ANO/NE]* |
| Systém automatického nouzového brzdění | | | *[ANO/NE]* |
| Systém rozpoznání dopravního značení | | | *[ANO/NE]* |
| Systém sledování pozornosti řidiče | | | *[ANO/NE]* |
| Monitorování mrtvého úhlu | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní parkovací kamera | | | *[ANO/NE]* |
| Parkovací senzory přední/zadní | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická klimatizace dvouzónová | | | *[ANO/NE]* |
| Bezklíčový přístup a startování vozu | | | *[ANO/NE]* |
| Adaptivní tempomat | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání volantu | | | *[ANO/NE]* |
| Ochranný kryt pod motorem | | | *[ANO/NE]* |
| Dotykový displej | | | *[ANO/NE]* |
| Bezdrátové propojení pro smartphone | | | *[ANO/NE]* |
| Vyhřívání předních sedadel | | | *[ANO/NE]* |
| Automatická klimatizace dvouzónová | | | *[ANO/NE]* |
| Bezklíčový přístup a startování vozu | | | *[ANO/NE]* |
| Zásuvka 12V v kabině i v nákladovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| LED přední světlomety | | | *[ANO/NE]* |
| Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° | | | *[ANO/NE]* |
| Boční posuvné dveře na pravé straně | | | *[ANO/NE]* |
| Zesílené LED osvětlení ložného prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Rozvodná elektrická skříň pro přestavby | | | *[ANO/NE]* |
| Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou  + potažené dřevěné obložení stěn | | | *[ANO/NE]* |
| Výstup z trakční baterie – konektor v motorovém prostoru | | | *[ANO/NE]* |
| Dělicí plechová izolační přepážka s oknem | | | *[ANO/NE]* |
| Tažné zařízení - napevno namontované (nebržděný přívěs zatížení min 700 kg, bržděný přívěs zatížení min. 900 kg) | | | *[ANO/NE]* |
| Výstup pro čtení dat z CANU vozidla jednotkami třetích stran, data obsahují motorový CAN (stav tachometru, stav nádrže a stav baterie) | | | *[ANO/NE]* |