**Příloha 5**

**Podmínky dopravy, zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

**Část A Příhradové stožáry a konzoly pro vedení VN**

Svařence jednotlivých dílů a konzol budou dodávány samostatně (nebudou zasunuty do sebe). Stykové plechy budou vázány do svazků pozinkovaným drátem. Spojovací materiál bude balen do PP pytlů. V případě specifikovaného požadavku bude balení stykových plechů a spojovacího materiálu prováděno dle čísla podpěrného bodu. V tomto případě budou rovněž tímto číslem popsány jednotlivé svařence.

Přeprava na stavbu bude zajišťována železniční nebo nákladní dopravou. Jednotlivé svařené díly budou proloženy dřevem mezi sebou a zabezpečeny proti posunutí a poškození povrchové úpravy. Maximální délka přepravovaného svařeného dílu je typizována na 5900 mm. Šířka stožáru závisí na výšce stožáru a požadovaném vrcholovém tahu. Maximální rozměr podstavy 1645x1645 mm je u nejvyššího a nejsilnějšího stožáru 24/80.

V případě, že prodávající dodává na vratných obalech (paletách), je kupující oprávněn tyto mít bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, nejpozději do 12-ti měsíců od přijetí, popř. po ukončení platnosti smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Kupující zajistí svoz vratných obalů, které byly dodány do místa plnění mimo centrální  sklad, zpět do centrálního skladu.

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly vyfakturovat. Předmět fakturace a fakturovaná částka musím být oboustranně odsouhlaseny. Fakturovaná částka bude odpovídat běžným cenám a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty vratného obalu.