**ZMĚNA PROTI PD**

Z důvodu koordinace se zákaznickou stavbou se bude na parc.č.4406 kú. Netolice v úseku cca 220m proti PD kabel VN pouze protahovat připravenou chráničkou a HDPE již v tomto úseku bude položena. Tzn. nebudou se realizovat zemní práce.

Rozpočet byl takto upraven, PD jsme neupravovali. V rozpočtu se počítá s potřebnými sondami v místě chráničky (konce, ohyby atp…).

Obsah obrázku text, diagram, Plán, řada/pruh

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.