**03\_SoD\_Příloha č.19\_P3\_informovani\_o\_rizicich\_prorezy**

##### **ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE ZADAVATELE A ZHOTOVITELŮ, PÍSEMNÉ INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH – PROŘEZY**

**Vytištěné skeny relevantních příloh P3 podepsané odpovědnou osobou zhotovitele musí být na staveništi/pracovišti vždy k dispozici u Plánu BOZP pro činnosti OPEX. Tisk příloh je možný černobíle.**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační údaje zadavatele: | |
| Obchodní jméno: | E.ON Distribuce, a.s. |
| Adresa: | F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice |
| IČO: | 25733591 |
| DIČ: | Stanislav Vodrážka, vedoucí BOZP |
| Odpovědná osoba: | +420 606 613 893 |
| Telefon: | stanislav.vodrazka@eon.cz |
| E-mail: | E.ON Česká republika, s.r.o. |
| Identifikační údaje zhotovitele: | |
| Obchodní jméno: |  |
| Číslo smlouvy: |  |
| Odpovědná osoba: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

**Předání rizik a vyjádření souhlasu odpovědných osob s Plánem BOZP**

Odpovědní pracovníci dotčených organizaci jsou povinni se seznámit s plánem BOZP a aktualizací jeho příloh a následně s ním prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště s jejich vědomím. Odpovědný pracovník zhotovitele podpisem stvrzuje předání písemných informací o rizicích při provádění prořezů v blízkosti ochranných pásem a opatřeních k jejich minimalizaci, která jsou součástí této přílohy. Zavazuje se o nich informovat všechny další osoby, které se na pracovišti budou vyskytovat v průběhu jejich provádění v místech, která mohou být riziky ovlivněna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ODPOVĚDNÉ OSOBY ZAZAMĚSTNAVATELE | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Zadavatel: | Stanislav Vodrážka | 1.2.2019 |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |

**HLAVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI**

Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni s těmito riziky a z Plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště s jejich vědomím, na staveništi.

**E.ON Distribuce, a.s.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikace nebezpečí** | **Zdroj rizika** | **Opatření** |
| **Elektrické vedení, krokové napětí** | **VN konzoly  typu „PAŘÁT“**  **3 vodiče VN**  **4 dráty NN**  **rovinná** | * **Vymezit ohrožený prostor a zamezit do něj vstup osob.**   Ohrožený prostor     * Zabránit vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, * Zajištění ohroženého prostoru provést zábranami nebo dozorem |
| **Selhání lidského činitele** | **Zásah padajícím stromem, dřevinou**  **Pád stromu, nebo jeho části do elektrického vedení**   * Neznalost rizik související  s výkonem práce * Momentální zdravotní nebo  psychická indispozice. * Podcenění dané situace. * Nerespektování bezpečnostních  pravidel a pokynů. * Nadměrná únava. * Práce pod časovým tlakem. * Nedbalost, pocit neomylnosti,  nepozornost. * Vyřazení bezpečnostních prvků |
| **Technické**  **(stav zařízení)** | * kontrola prostředků před použitím dle článku 16.3.a 16.8 „Plánu BOZP“ * http://cdn.husqvarna.com/dimage.axd/newsArticleMainImage/h160-0001/520x520/21d9c607.pngkontrola bezpečnostní brzdy řetězu TrioBrake   Aktivace brzdy řetězu setrvačností | * Pila / křovinořez musí být v bezzávadovém stavu, * Používat předepsané OOPP viz „Plán BOZP“ čl.: 16.2 |