03\_SoD\_Příloha č.19\_P3\_informovani\_o\_rizicich\_pro\_prace\_ve\_vysce\_a\_nad\_volnou\_hloubkou

##### **PVV – ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELŮ, PÍSEMNÉ INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH – PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU**

**Vytištěné skeny relevantních příloh P3 podepsané odpovědnou osobou zhotovitele musí být na staveništi/pracovišti vždy k dispozici u Plánu BOZP pro činnosti OPEX. Tisk příloh je možný černobíle.**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační údaje zadavatele: | |
| Obchodní jméno: | E.ON Distribuce, a.s. |
| Adresa: | F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice |
| IČO: | 25733591 |
| DIČ: | Stanislav Vodrážka, vedoucí BOZP |
| Odpovědná osoba: | +420 606 613 893 |
| Telefon: | stanislav.vodrazka@eon.cz |
| E-mail: | E.ON Česká republika, s.r.o. |
| Identifikační údaje zhotovitele: | |
| Obchodní jméno: |  |
| Číslo smlouvy: |  |
| Odpovědná osoba: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

**Předání rizik a vyjádření souhlasu odpovědných osob s Plánem BOZP na staveništi**

Odpovědní pracovníci dotčených organizaci jsou povinni se seznámit s plánem BOZP a aktualizací jeho příloh a následně s ním prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště s jejich vědomím. Odpovědný pracovník zhotovitele podpisem stvrzuje předání písemných informací o rizicích při provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou a opatřeních k jejich minimalizaci, která jsou součástí této přílohy. Zavazuje se o nich informovat všechny další osoby, které se na pracovišti budou vyskytovat v průběhu jejich provádění v místech, která mohou být riziky ovlivněna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ODPOVĚDNÉ OSOBY ZAZAMĚSTNAVATELE | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Zadavatel: | Stanislav Vodrážka | 1.2.2019 |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |

**HLAVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI**

Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni s těmito riziky a z Plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště/pracoviště s jejich vědomím, na staveništi/pracovišti.

**E.ON Distribuce, a.s.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikace nebezpečí** | **Zdroj rizika** | **Opatření** (práce ve výšce Plán BOZP čl. 15) |
| **pád z výšky, do hloubky** | **Pracovní výška, použité prostředky pro práci ve výšce**   * vadné nebo chybějící OOPP, * nevhodně zvolený prostředek pro práci ve výšce, * nesprávný nebo chybějící pracovní postup pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,   Používání žebříků viz „Plán BOZP“ čl. 15.7 | **Základní opatření:**   * zdravotní a odborná způsobilost všech zúčastněných osob pro páci ve výšce, * postr.pngpoužívat předepsané OOPP, * seznámení s riziky práce ve výškách a nad volnou hloubkou  a možnými důsledky na zdraví zaměstnanců, * školení pro provádění práce ve výšce a nad volnou hloubkou.   **Organizační opatření:**   * kvalifikovaný **„Pracovní postup pro práci ve výšce  a nad volnou hloubkou“,** * přednostní používání prostředků kolektivní ochrany, * seznámení všech zaměstnanců s bezpečnostními pokyny, návody výrobců prostředků používaných pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, * seznámení s návody používaných OOPP, včetně praktického zaškolení, * zajištění prostoru pod prací ve výšce např. zábranami, páskou, nebo střežením, * označení uzavřených komunikací  a vyznačení objízdných a obchůzných tras. |
| **Prostředky kolektivní ochrany** | **Pracovní plošiny**   * nestabilní, nerovný podklad |
| **Pojízdné lešení**   * přetížení * porušení bezpečnostních pokynů a návodu výrobce | * lešení provozovat až po jeho úplném dokončení a vybavení (správnost a kompletnost). * před použitím bude provedena kontrola stability (nejčastěji poměr b/h) pojezdu, brzd kol, prostorové tuhosti lešení, zejména ve vodorovné a svislé rovině, zabezpečení výstupu a zábradlí pracovních podlah. * zajištění stability u nekotveného pojízdného lešení se zabezpečuje vhodným poměrem základny b/h – **max. 1:4.** |
| **Selhání lidského činitele** | * neznalost rizik související s výkonem práce * momentální zdravotní nebo psychická indispozice. * podcenění dané situace. * nerespektování bezpečnostních pravidel a pokynů. * nadměrná únava. * práce pod časovým tlakem. * nedbalost, pocit neomylnosti, nepozornost. | **Předpoklady pro páci ve výšce a nad volnou hloubkou**   * práci ve výšce a nad volnou hloubkou mohou vykonávat pouze mentálně, fyzicky a duševně schopní zaměstnanci * před každou prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou musí VP provést kontrolu všech zúčastněných osob: * fyzická připravenost * psychické rozpoložení * při podezření – kontrola na alkohol či návykové látky |