**Postup rozpočtování a vykazování PPN NN – ceník EMP 2022+**



Rozpočtová norma (výkon) 1100167 – „Příplatek PPN NN, pro vybrané pracovní činnosti“ .... 2.240 Kč/kus

**Postup rozpočtování a vykazování prací PPN NN pro CAPEX:**

1. Projektant do PD a rozpočtu navrhne PPN NN podle zadání stavby EG.D. Do rozpočtu „kapitoly č. 1 - Ostatní náklady zhotovitele stavby – Soutěžené výkony“ bude zadán předpokládaný počet prací v (ks).
2. Do objednávky na stavbu nebudou náklady na PPN NN zadávány a stavba bude objednávána bez PPN NN.
3. Použití PPN NN a harmonogram vypínání projedná zhotovitel stavby s technikem provozu.
4. Dle výše uvedené dohody dodavatel zrealizuje a na extranetu vykáže neobjednaný výkon 1100167 „ Zvýšení ceny práce-technologie PPN“ podle skutečnosti.
5. Technik výstavby provede kontrolu (např. proti stavebnímu deníku) a odsouhlasí proplacení objednané stavby a dodatečně vykázaných prací PPN NN.

**Postup rozpočtování a vykazování prací PPN NN pro BO OPEX:**

1. Zhotovitel do rozpočtu navrhne PPN NN pokud bude zahrnuto v zadání BO OPEX EG.D. Do rozpočtu „kapitoly č. 1 - Ostatní náklady zhotovitele stavby – Soutěžené výkony“ bude zadán předpokládaný počet prací v (ks).
2. V odvolávce budou náklady na PPN NN uvedeny a BO OPEX bude objednán včetně PPN NN.
3. Použití PPN NN a případný harmonogram vypínání projedná zhotovitel BO s technikem provozu zakázek.
4. Dle výše uvedené dohody zhotovitel zrealizuje a na extranetu vykáže celkové náklady BO.
5. Technik zakázek provede kontrolu (např. proti evidence prací pod napětím – NN, stavebnímu deníku) a odsouhlasí proplacení objednané BO.

**Příklad použití:** jedno odpojení od sítě (4 svorky) a jedno připojení k síti (4 svorky) = vyúčtuje se 2 ks *Příplatku PPN NN*.

Odpojení 1 ks *Příplatek PPN NN* a připojení 1 ks *Příplatek PPN NN*.