**Příloha 6**

**Provádění Řádu preventivní údržby**

Zadavatel bude provádět tyto činnosti v rámci Řádu preventivní údržby a dodavatel potvrzuje, že jde o maximální nutný rozsah údržby:

1x za rok za provozu

* pohledová kontrola stavební části (dveře, žaluzie, nátěry atd.)
* pohledová kontrola kabelového prostoru
* stav bezpečnostních a identifikačních tabulek
* údržba zámků podle pokynů výrobce
* kontrola osvětlení