**Příloha 5**

**Podmínky balení a zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

**Část A - Lana AL1/ST1A (AlFe) pro vedení NN, VN**

Lana musí být dodána na bubnech vyrobených z oceli. Bubny musí být v bezvadném stavu a vnitřní část určená pro návin lana musí být dostatečně hladká. Maximální průměr bubnu nesmí přesáhnout 2,25 m, minimální průměr otvoru bubnu pro nosnou tyč 70 mm a maximální vnější šířka bubnu včetně jeho konstrukčních součástí 1350 mm.

Požadované náviny pro jednotlivé dimenze lan:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název položky** | **velikost bubnu** | **návin v m** | **expediční váha lana v kg cca** |
| 1. | Lano AlFe 42-AL1/25-ST1A | buben Ø 1200 | 3000 | 931 |
| 2. | Lano ALFe 24-AL1/4-ST1A | kruh | 1000 | 96 |
| 3. | Lano ALFe 42-AL1/7-ST1A | kruh | 1000 | 171 |
| buben Ø 1000 | 2500 | 428 |
| 4. | Lano ALFe 66-AL1/11-ST1A 9 | buben Ø 1000 | 1000 | 266 |
| buben Ø 1500 | 6000 | 1590 |
| 5. | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A | buben Ø 1800 | 3000 | 1431 |

Lana dodávána ve formě stočení do kruhu budou svázána nejméně na třech místech ocelovým drátem podloženým tvrdým papírem.

V případě, že prodávající dodává na vratných obalech (bubnech), je kupující oprávněn tyto mít bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, nejpozději do 12ti měsíců po vyskladnění z konsignačního skladu, popř. po ukončení platnosti smlouvy. Kupující zajistí svoz vratných obalů, které byly dodány do místa plnění mimo konsignační sklad na objednávku kupujícího, zpět do konsignačního skladu.

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly vyfakturovat. Fakturovaná částka bude odpovídat běžným cenám bubnů a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty bubnu. Počet nevrácených obalů s uvedením konkrétních typů obalů a jejich zůstatková cena bude před fakturací odsouhlasena kupujícím.

Expediční buben musí být vybaven identifikačním štítkem s údaji v souladu s čl. 8 PNE 34 7509 a s čl. 3.7 Přílohy 2 smlouvy.

Během přepravy musí být provedeno řádné zajištění a připevnění bubnů na přepravním vozidle tak, aby nevznikly žádné škody a nedošlo k poškození lan. Pokud je předpoklad vzniku namáhání vnější vrstvy lan navinuté na bubnu, musí být provedena mechanická ochrana vnější vrstvy, aby se předešlo případnému poškození.

Bubny musí být přepravovány ve svislé poloze.

Konce lan musí být uchyceny a zajištěny tak, aby se nemohly vlivem přepravy uvolnit. Upevnění konců lan musí být provedeno tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Ochranné fólie nebo jiný obalový materiál je nepřípustný. Balení je možné pouze na vyžádání kupujícího.

Dodací délka lana musí být splněna s maximální odchylkou ± 0,5%.

Dodávka krátkých délek je možná pouze po předchozí dohodě

Obaly musí splňovat povinnosti stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.