# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | _Veselí_Bukovsko, Hluboká - rek. VN

Podpěrný bod č.: | C1
Typ sloupu, stožáru: | PS 18/80 N
Účel podp. bodu: | Ko - Koncový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C1 - C2 | 105 | 248.4 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 52.01 | 52.02 (206.35)
-5+N | 57.35 | 57.39 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 52.01 | 52.02 (206.35)
-5+N | 57.35 | 57.39 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.40 | 8.41 (84.51)
-5+N | 14.13 | 14.17 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako Ko - Koncový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 18/80 N | -30 | 51.34 (80.00) | 19.89 | 31.44 | 3.88 (0.00)
| -5+N | 57.76 (80.00) | 22.38 | 35.38 | 4.91 (0.00)
| -5+N+vítr | 60.26 (80.00) | 23.35 | 36.91 | 4.91 (0.00)
| -5+vítr | 49.80 (80.00) | 19.30 | 30.51 | 4.03 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.05 | A1-U80 | -30 | 6.88 (30.00) | 3.68 | 5.82 | 0.15 (11.00)
|  | -5+N | 7.59 (30.00) | 4.06 | 6.41 | 0.29 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 7.59 (30.00) | 4.28 | 6.41 | 0.29 (11.00)
|  | -5+vítr | 5.31 (30.00) | 3.21 | 4.47 | 0.17 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 15.67 | JK plast. | -30 | 6.88 | 11.01 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.59 | 12.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.60 | 12.16 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |
C | 15.67 | JK plast. | -30 | 6.88 | 11.01 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.59 | 12.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.60 | 12.16 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2.05 | A3-U80-R | -30 | 6.88 (30.00) | 3.68 | 5.82 | 0.15 (5.00)
|  | -5+N | 7.59 (30.00) | 4.06 | 6.41 | 0.29 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 7.59 (30.00) | 4.28 | 6.41 | 0.29 (5.00)
|  | -5+vítr | 5.31 (30.00) | 3.21 | 4.47 | 0.17 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 13.67 | JK plast. | -30 | 6.88 | 11.01 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.59 | 12.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.60 | 12.16 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |
C | 13.67 | JK plast. | -30 | 6.88 | 11.01 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.59 | 12.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.60 | 12.16 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4.05 | A1-U80-R | -30 | 6.88 (30.00) | 3.68 | 5.82 | 0.15 (11.00)
|  | -5+N | 7.59 (30.00) | 4.06 | 6.41 | 0.29 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 7.59 (30.00) | 4.28 | 6.41 | 0.29 (11.00)
|  | -5+vítr | 5.31 (30.00) | 3.21 | 4.47 | 0.17 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 11.67 | JK plast. | -30 | 6.88 | 11.01 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.59 | 12.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.60 | 12.16 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |
C | 11.67 | JK plast. | -30 | 6.88 | 11.01 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.59 | 12.14 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.60 | 12.16 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
5 | B0-U80-R | -30 | 2.14 (12.80) | 1.81 | 1.14 | 0.11 (9.00)
|  | -5+N | 3.60 (12.80) | 3.04 | 1.92 | 0.27 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 3.61 (12.80) | 3.04 | 2.16 | 0.27 (9.00)
|  | -5+vítr | 2.11 (12.80) | 1.72 | 1.54 | 0.11 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 10.72 | KS SDOK | -30 | 2.14 | 3.42 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.61 | 5.78 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.62 | 5.79 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.11 | 3.38 (0.00) |

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 18/80 N | -5+N | 41.03 (80.00) | 20.03 (53.30)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0.05 | A1-U80 | -5+N | 6.26 (30.00) | 3.34 | 5.29
2.05 | A3-U80-R | -5+N | 6.26 (30.00) | 3.34 | 5.29
4.05 | A1-U80-R | -5+N | 6.26 (30.00) | 3.34 | 5.29
5 | B0-U80-R | -5+N | 2.72 (12.80) | 2.29 | 1.45

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 80 | Délka [m] | 18.82 | Průměr - pata [m] | 1.363 | Plocha vystavená větru [m2] | 5.9
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 3.1 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 53.3 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 15.72 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B0-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 21.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.06.01 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.09.2022, 09:25:24