# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | _Veselí_Bukovsko, Hluboká - rek. VN

Podpěrný bod č.: | C8
Typ sloupu, stožáru: | PS 21/20 N
Účel podp. bodu: | N - Nosný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C8 - C7 | 128 | 1.5 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 55.30 | 55.33 (206.35)
-5+N | 55.83 | 55.93 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 55.30 | 55.33 (206.35)
-5+N | 55.83 | 55.93 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.30 | 8.32 (84.51)
-5+N | 14.96 | 15.03 (84.51)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C8 - C9 | 132 | 181.5 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 55.30 | 55.34 (206.35)
-5+N | 55.83 | 55.94 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 55.30 | 55.34 (206.35)
-5+N | 55.83 | 55.94 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.29 | 8.31 (84.51)
-5+N | 15.11 | 15.18 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 21/20 N | -30 | 0.01 (20.00) | 0.00 | 0.01 | 6.16 (0.00)
| -5+N | 0.03 (20.00) | 0.00 | 0.03 | 8.90 (0.00)
| -5+N+vítr | 5.13 (20.00) | 5.10 | 0.03 | 8.90 (0.00)
| -5+vítr | 11.90 (20.00) | 11.90 | 0.00 | 6.30 (0.00)
Kroucení | Stav | Qt [kN] |
| -30 | 0.01 (14.70) |
| -5+N | 0.04 (14.70) |
| -5+N+vítr | 2.30 (14.70) |
| -5+vítr | 3.98 (14.70) |

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.05 | A1-U80 | -30 | 0.00 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 0.53 (11.00)
|  | -5+N | 0.00 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 0.91 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 0.62 (30.00) | 0.62 | 0.00 | 0.91 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.07 (30.00) | 1.07 | 0.00 | 0.55 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 17.75 | JN plast. | -30 | 0.52 | 0.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 0.91 | 1.46 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.23 | 1.97 (60.00) |
C | 17.75 | JN plast. | -30 | 0.52 | 0.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 0.91 | 1.46 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.23 | 1.97 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2.05 | A3-U80-R | -30 | 0.00 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 0.53 (5.00)
|  | -5+N | 0.00 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 0.91 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 0.62 (30.00) | 0.62 | 0.00 | 0.91 (5.00)
|  | -5+vítr | 1.06 (30.00) | 1.06 | 0.00 | 0.55 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 15.75 | JN plast. | -30 | 0.52 | 0.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 0.91 | 1.46 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.23 | 1.97 (60.00) |
C | 15.75 | JN plast. | -30 | 0.52 | 0.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 0.91 | 1.46 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.23 | 1.97 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4.05 | A1-U80-R | -30 | 0.00 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 0.53 (11.00)
|  | -5+N | 0.00 (30.00) | 0.00 | 0.00 | 0.91 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 0.61 (30.00) | 0.61 | 0.00 | 0.91 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.06 (30.00) | 1.06 | 0.00 | 0.55 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 13.75 | JN plast. | -30 | 0.52 | 0.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 0.91 | 1.46 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.23 | 1.97 (60.00) |
C | 13.75 | JN plast. | -30 | 0.52 | 0.83 (60.00) |
|  |  | -5+N | 0.91 | 1.46 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.11 | 1.78 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.23 | 1.97 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
5.5 | PS-SDOK nosná | -30 | 0.00 | 0.00 (3.00) | 0.00 (3.00) | 0.30 (7.00)
|  | -5+N | 0.04 | 0.00 (3.00) | 0.04 (3.00) | 0.73 (7.00)
|  | -5+N+vítr | 0.69 | 0.69 (3.00) | 0.04 (3.00) | 0.73 (7.00)
|  | -5+vítr | 1.29 | 1.29 (3.00) | 0.00 (3.00) | 0.30 (7.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 12.58 | NS SDOK | -30 | 0.30 | 0.48 (100.00) |
|  |  | -5+N | 0.73 | 1.17 (100.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 1.02 | 1.63 (100.00) |
|  |  | -5+vítr | 1.36 | 2.18 (100.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 20 | Délka [m] | 20.05 | Průměr - pata [m] | 1.425 | Plocha vystavená větru [m2] | 5.05
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 1.65 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 14.7 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 18.4 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

PS-SDOK nosná | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 7 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] |  |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] | 3 |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] | 3 |
Hmotnost [kg] |  |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.825 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JN plast. | 60 | 0.451 | 0.73
NS SDOK | 100 | 0.175 |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.06.01 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.09.2022, 08:40:13