# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | _Veselí_Bukovsko, Hluboká - rek. VN

Podpěrný bod č.: | C5
Typ sloupu, stožáru: | PS 24/60 N
Účel podp. bodu: | KV - Křiž. Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C5 - C4 | 105 | 13.5 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.15 | 60.16 (206.35)
-5+N | 53.53 | 53.53 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 60.15 | 60.16 (206.35)
-5+N | 53.53 | 53.53 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.40 | 8.40 (84.51)
-5+N | 14.12 | 14.13 (84.51)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C5 - C6 | 185 | 193.5 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 48.38 | 48.69 (206.35)
-5+N | 59.16 | 59.70 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 48.38 | 48.69 (206.35)
-5+N | 59.16 | 59.70 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.17 | 8.26 (84.51)
-5+N | 16.38 | 16.63 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako N - Nosný

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 24/60 N | -30 | 8.72 (60.00) | 0.02 | 8.70 | 6.32 (0.00)
| -5+N | 4.61 (60.00) | 0.00 | 4.61 | 10.03 (0.00)
| -5+N+vítr | 11.27 (60.00) | 6.65 | 4.62 | 10.03 (0.00)
| -5+vítr | 16.23 (60.00) | 16.20 | 0.03 | 6.92 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.05 | A1-U80 | -30 | 1.56 (30.00) | 0.00 | 1.56 | 0.48 (11.00)
|  | -5+N | 0.75 (30.00) | 0.00 | 0.75 | 1.01 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 1.03 (30.00) | 0.72 | 0.75 | 1.01 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.23 (30.00) | 1.23 | 0.00 | 0.59 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 21.30 | JK plast. | -30 | 6.44 | 10.30 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.89 | 12.62 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 8.62 (60.00) |
C | 21.30 | JK plast. | -30 | 7.96 | 12.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |
A | 21.30 | JK plast. | -30 | 6.44 | 10.30 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.89 | 12.62 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 8.62 (60.00) |
A | 21.30 | JK plast. | -30 | 7.96 | 12.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
1.55 | A3-U80-R | -30 | 1.56 (30.00) | 0.00 | 1.56 | 0.51 (5.00)
|  | -5+N | 0.75 (30.00) | 0.00 | 0.75 | 1.05 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 1.03 (30.00) | 0.72 | 0.75 | 1.05 (5.00)
|  | -5+vítr | 1.23 (30.00) | 1.23 | 0.00 | 0.61 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 19.80 | JK plast. | -30 | 6.44 | 10.30 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.89 | 12.62 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.91 | 12.66 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 8.62 (60.00) |
C | 19.80 | JK plast. | -30 | 7.96 | 12.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |
A | 19.80 | JK plast. | -30 | 6.44 | 10.30 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.89 | 12.62 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.91 | 12.66 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 8.62 (60.00) |
A | 19.80 | JK plast. | -30 | 7.96 | 12.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
3.05 | A1-U80-R | -30 | 1.56 (30.00) | 0.00 | 1.56 | 0.55 (11.00)
|  | -5+N | 0.75 (30.00) | 0.00 | 0.75 | 1.09 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 1.03 (30.00) | 0.72 | 0.75 | 1.09 (11.00)
|  | -5+vítr | 1.23 (30.00) | 1.23 | 0.00 | 0.64 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 18.30 | JK plast. | -30 | 6.44 | 10.30 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.91 | 12.66 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 8.62 (60.00) |
C | 18.30 | JK plast. | -30 | 7.96 | 12.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |
A | 18.30 | JK plast. | -30 | 6.44 | 10.30 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.90 | 12.64 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.91 | 12.66 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.39 | 8.62 (60.00) |
A | 18.30 | JK plast. | -30 | 7.96 | 12.74 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.08 | 11.33 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.09 | 11.34 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.31 | 8.50 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4.05 | B0-U80-R | -30 | 0.06 (12.80) | 0.06 | 0.00 | 0.33 (9.00)
|  | -5+N | 0.57 (12.80) | 0.57 | 0.00 | 0.84 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 0.97 (12.80) | 0.58 | 0.78 | 0.84 (9.00)
|  | -5+vítr | 1.48 (12.80) | 0.00 | 1.48 | 0.34 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 17.30 | KS SDOK | -30 | 2.10 | 3.36 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.23 | 6.77 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.26 | 6.82 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.27 | 3.63 (0.00) |
A | 17.30 | KS SDOK | -30 | 2.14 | 3.42 (0.00) |
|  |  | -5+N | 3.60 | 5.76 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 3.61 | 5.78 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.11 | 3.38 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C5 - C4

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 24/60 N | -5+N | 39.31 (60.00) | 0.06 | 39.25 | 8.51 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.05 | A1-U80 | -5+N | 6.61 (30.00) | 0.01 | 6.61 | 0.81 (11.00)
1.55 | A3-U80-R | -5+N | 6.61 (30.00) | 0.01 | 6.61 | 0.85 (5.00)
3.05 | A1-U80-R | -5+N | 6.60 (30.00) | 0.01 | 6.60 | 0.88 (11.00)
4.05 | B0-U80-R | -5+N | 3.16 (12.80) | 3.16 | 0.00 | 0.53 (9.00)

#### Uvolněné rozpětí C5 - C6

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 24/60 N | -5+N | 36.95 (60.00) | 0.06 | 36.89 | 2.95 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.05 | A1-U80 | -5+N | 6.22 (30.00) | 0.01 | 6.22 | 0.00 (11.00)
1.55 | A3-U80-R | -5+N | 6.22 (30.00) | 0.01 | 6.22 | 0.00 (5.00)
3.05 | A1-U80-R | -5+N | 6.22 (30.00) | 0.01 | 6.22 | 0.00 (11.00)
4.05 | B0-U80-R | -5+N | 2.87 (12.80) | 2.87 | 0.00 | 0.06 (9.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 24/60 N | -5+N | 7.93 (60.00) | 10.54 (40.30)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0.05 | A1-U80 | -5+N | 6.35 (30.00) | 0.01 | 6.35
1.55 | A3-U80-R | -5+N | 6.35 (30.00) | 0.01 | 6.35
3.05 | A1-U80-R | -5+N | 6.35 (30.00) | 0.01 | 6.35
4.05 | B0-U80-R | -5+N | 0.23 (12.80) | 0.23 | 0.00

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 60 | Délka [m] | 23.95 | Průměr - pata [m] | 1.62 | Plocha vystavená větru [m2] | 7.7
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.6 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 40.3 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 21.35 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B0-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 21.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.06.01 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.09.2022, 08:46:35