# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | _Veselí_Bukovsko, Hluboká - rek. VN

Podpěrný bod č.: | C3
Typ sloupu, stožáru: | PS 21/60 N
Účel podp. bodu: | KRV - Křiž. Rohový Výztužný
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C3 - C4 | 158 | 193.5 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 51.14 | 51.25 (206.35)
-5+N | 57.77 | 58.01 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 51.14 | 51.25 (206.35)
-5+N | 57.77 | 58.01 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.22 | 8.25 (84.51)
-5+N | 15.82 | 15.92 (84.51)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C3 - C2 | 173 | 68.4 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 52.01 | 52.05 (206.35)
-5+N | 57.35 | 57.50 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 52.01 | 52.05 (206.35)
-5+N | 57.35 | 57.50 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.18 | 8.21 (84.51)
-5+N | 16.16 | 16.25 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 21/60 N | -30 | 35.43 (60.00) | 34.86 | 0.56 | 7.74 (0.00)
| -5+N | 40.22 (60.00) | 40.03 | 0.19 | 11.20 (0.00)
| -5+N+vítr | 45.94 (60.00) | 45.71 | 0.22 | 11.20 (0.00)
| -5+vítr | 41.17 (60.00) | 41.15 | 0.02 | 7.84 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -30 | 6.29 (30.00) | 6.29 | 0.11 | 0.75 (11.00)
|  | -5+N | 7.02 (30.00) | 7.02 | 0.05 | 1.24 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 7.66 (30.00) | 7.66 | 0.05 | 1.24 (11.00)
|  | -5+vítr | 5.99 (30.00) | 5.99 | 0.00 | 0.76 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 18.40 | JK plast. | -30 | 6.89 | 11.02 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.61 | 12.18 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.77 | 12.43 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.59 | 8.94 (60.00) |
C | 18.40 | JK plast. | -30 | 6.78 | 10.85 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.68 | 12.29 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.82 | 12.51 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.57 | 8.91 (60.00) |
A | 18.40 | JK plast. | -30 | 6.89 | 11.02 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.61 | 12.18 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.77 | 12.43 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.59 | 8.94 (60.00) |
A | 18.40 | JK plast. | -30 | 6.78 | 10.85 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.68 | 12.29 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.82 | 12.51 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.57 | 8.91 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2 | A3-U80-R | -30 | 6.29 (30.00) | 6.29 | 0.11 | 0.73 (5.00)
|  | -5+N | 7.02 (30.00) | 7.02 | 0.05 | 1.21 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 7.66 (30.00) | 7.66 | 0.05 | 1.21 (5.00)
|  | -5+vítr | 5.99 (30.00) | 5.99 | 0.00 | 0.74 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 16.40 | JK plast. | -30 | 6.89 | 11.02 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.61 | 12.18 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.77 | 12.43 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.59 | 8.94 (60.00) |
C | 16.40 | JK plast. | -30 | 6.78 | 10.85 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.67 | 12.27 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.82 | 12.51 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.57 | 8.91 (60.00) |
A | 16.40 | JK plast. | -30 | 6.89 | 11.02 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.61 | 12.18 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.77 | 12.43 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.59 | 8.94 (60.00) |
A | 16.40 | JK plast. | -30 | 6.78 | 10.85 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.67 | 12.27 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.82 | 12.51 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.57 | 8.91 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4 | A1-U80-R | -30 | 6.29 (30.00) | 6.29 | 0.11 | 0.70 (11.00)
|  | -5+N | 7.02 (30.00) | 7.02 | 0.05 | 1.19 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 7.66 (30.00) | 7.66 | 0.05 | 1.19 (11.00)
|  | -5+vítr | 5.99 (30.00) | 5.99 | 0.00 | 0.72 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
C | 14.40 | JK plast. | -30 | 6.89 | 11.02 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.61 | 12.18 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.77 | 12.43 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.59 | 8.94 (60.00) |
C | 14.40 | JK plast. | -30 | 6.78 | 10.85 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.67 | 12.27 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.82 | 12.51 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.57 | 8.91 (60.00) |
A | 14.40 | JK plast. | -30 | 6.89 | 11.02 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.61 | 12.18 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.77 | 12.43 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.59 | 8.94 (60.00) |
A | 14.40 | JK plast. | -30 | 6.78 | 10.85 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.67 | 12.27 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.82 | 12.51 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.57 | 8.91 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
5.5 | B0Z-R | -30 | 1.92 (30.00) | 1.92 | 0.01 | 0.37 (20.00)
|  | -5+N | 3.75 (30.00) | 3.75 | 0.08 | 0.90 (20.00)
|  | -5+N+vítr | 4.46 (30.00) | 4.46 | 0.08 | 0.90 (20.00)
|  | -5+vítr | 3.21 (30.00) | 3.21 | 0.00 | 0.37 (20.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 12.90 | KS SDOK | -30 | 2.09 | 3.34 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.14 | 6.62 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.32 | 6.91 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.44 | 3.90 (0.00) |
A | 12.90 | KS SDOK | -30 | 2.10 | 3.36 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.05 | 6.48 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.22 | 6.75 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.41 | 3.86 (0.00) |

Sloup / stožár kontrolován jako V - Výztužný

#### Uvolněné rozpětí C3 - C4

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 21/60 N | -5+N | 49.57 (60.00) | 16.92 | 32.65 | 5.95 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.49 (30.00) | 2.98 | 5.76 | 0.44 (11.00)
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.49 (30.00) | 2.98 | 5.76 | 0.44 (5.00)
4 | A1-U80-R | -5+N | 6.49 (30.00) | 2.98 | 5.76 | 0.44 (11.00)
5.5 | B0Z-R | -5+N | 3.14 (30.00) | 1.44 | 2.78 | 0.30 (20.00)

#### Uvolněné rozpětí C3 - C2

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 21/60 N | -5+N | 49.75 (60.00) | 17.01 | 32.74 | 6.67 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.51 (30.00) | 3.00 | 5.78 | 0.57 (11.00)
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.51 (30.00) | 3.00 | 5.78 | 0.55 (5.00)
4 | A1-U80-R | -5+N | 6.51 (30.00) | 3.00 | 5.78 | 0.53 (11.00)
5.5 | B0Z-R | -5+N | 3.09 (30.00) | 1.43 | 2.74 | 0.33 (20.00)

Kontrola při mimořádné kombinaci zatížení

Typ sloupu / stožáru | Stav | AH [kN] | At [kN]
PS 21/60 N | -5+N | 35.40 (60.00) | 23.18 (40.30)

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | AH [kN] | AHx - kolmo na vedení [kN] | AHy - ve směru vedení [kN]
0 | A1-U80 | -5+N | 6.28 (30.00) | 2.89 | 5.57
2 | A3-U80-R | -5+N | 6.28 (30.00) | 2.89 | 5.57
4 | A1-U80-R | -5+N | 6.28 (30.00) | 2.89 | 5.57
5.5 | B0Z-R | -5+N | 2.68 (30.00) | 2.68 | 0.03

Vysvětlivky: | AH | hor. síla při mimořádné komb. zatížení [kN]
| At | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 60 | Délka [m] | 21 | Průměr - pata [m] | 1.472 | Plocha vystavená větru [m2] | 6.59
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.6 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 40.3 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 18.4 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B0Z-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 20 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 34 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.06.01 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.09.2022, 08:49:00