# Protokol o výpočtu mechaniky stožáru

Projekt: | _Veselí_Bukovsko, Hluboká - rek. VN

Podpěrný bod č.: | C10
Typ sloupu, stožáru: | PS 21/40 N
Účel podp. bodu: | R - Rohový
Kontrola podle normy: | ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019)

#### Kontrola vodičů

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C10 - C9 | 169 | 40.2 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 49.90 | 49.99 (206.35)
-5+N | 58.38 | 58.60 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 49.90 | 49.99 (206.35)
-5+N | 58.38 | 58.60 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.19 | 8.23 (84.51)
-5+N | 16.06 | 16.18 (84.51)

Rozpětí [č. PB] | Délka [m] | Úhel [°] |
C10 - C11 | 161 | 243.0 |
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 51.60 | 51.67 (206.35)
-5+N | 57.55 | 57.74 (206.35)
| Úsek vedení: 2-110 | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | 110-AL1/22-ST1A
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
40.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 51.60 | 51.67 (206.35)
-5+N | 57.55 | 57.74 (206.35)
| Úsek vedení: SDOK-SDOK | Norma: ČSN EN 50 341 (2016), PNE 33 3301 (2019) a PNE 33 3302 (2019) | Typ vodiče: | SDOK-96
Výchozí namáhání [MPa] | Výchozí teplota vodiče [°C] | Námrazek ve výchozím stavu | Námrazová oblast | Kategorie terénu | Úroveň spolehlivosti | Větrová oblast
8.00 | -5.0 | NE | I0 | II. | 1 (50 let) | II. - světle hnědá
Stav | σH [MPa] | σC [MPa] |
-30 | 8.21 | 8.24 (84.51)
-5+N | 15.89 | 15.99 (84.51)

Vysvětlivky: | σH | horizontální složka namáhání vodiče [MPa]
| σC | namáhání vodiče v místě vyššího závěsného bodu [MPa]

Sloup / stožár kontrolován jako R - Rohový

#### Kontrola sloupu / stožáru:

Typ sloupu / stožáru | Stav | QH [kN] | QHx [kN] | QHy [kN] | QV [kN]
PS 21/40 N | -30 | 18.70 (40.00) | 14.02 | 4.68 | 8.08 (0.00)
| -5+N | 20.50 (40.00) | 16.93 | 3.57 | 11.59 (0.00)
| -5+N+vítr | 28.71 (40.00) | 23.51 | 5.19 | 11.59 (0.00)
| -5+vítr | 33.99 (40.00) | 27.25 | 6.74 | 8.06 (0.00)

Vysvětlivky: | QH | horizontální síla [kN] | QV | vertikální síla [kN]
| QHx | složka x horizontální síly [kN] | Qt | max. síla působící ve stěnách příhr. stožáru [kN]
| QHy | složka y horizontální síly [kN] |  |  |

#### Kontrola konzol / objímek a izolátorů / svorek

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
0.05 | A1-U80 | -30 | 2.67 (30.00) | 2.53 | 0.85 | 0.80 (11.00)
|  | -5+N | 3.04 (30.00) | 2.98 | 0.63 | 1.29 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 3.83 (30.00) | 3.75 | 0.81 | 1.29 (11.00)
|  | -5+vítr | 3.45 (30.00) | 3.35 | 0.83 | 0.79 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 18.35 | JK plast. | -30 | 6.84 | 10.94 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 12.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 12.37 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
A | 18.35 | JK plast. | -30 | 6.62 | 10.59 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.75 | 12.40 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 12.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 8.78 (60.00) |
C | 18.35 | JK plast. | -30 | 6.84 | 10.94 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 12.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 12.37 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
C | 18.35 | JK plast. | -30 | 6.62 | 10.59 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.75 | 12.40 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 12.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 8.78 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
2.05 | A3-U80-R | -30 | 2.67 (30.00) | 2.53 | 0.85 | 0.80 (5.00)
|  | -5+N | 3.04 (30.00) | 2.98 | 0.63 | 1.29 (5.00)
|  | -5+N+vítr | 3.83 (30.00) | 3.75 | 0.81 | 1.29 (5.00)
|  | -5+vítr | 3.45 (30.00) | 3.35 | 0.83 | 0.79 (5.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 16.35 | JK plast. | -30 | 6.84 | 10.94 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 12.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 12.37 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
A | 16.35 | JK plast. | -30 | 6.62 | 10.59 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.75 | 12.40 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 12.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 8.78 (60.00) |
C | 16.35 | JK plast. | -30 | 6.84 | 10.94 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 12.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 12.37 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
C | 16.35 | JK plast. | -30 | 6.62 | 10.59 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.75 | 12.40 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 12.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 8.78 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
4.05 | A1-U80-R | -30 | 2.67 (30.00) | 2.53 | 0.85 | 0.80 (11.00)
|  | -5+N | 3.04 (30.00) | 2.98 | 0.63 | 1.29 (11.00)
|  | -5+N+vítr | 3.83 (30.00) | 3.75 | 0.81 | 1.29 (11.00)
|  | -5+vítr | 3.45 (30.00) | 3.35 | 0.83 | 0.79 (11.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 14.35 | JK plast. | -30 | 6.84 | 10.94 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 12.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 12.37 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
A | 14.35 | JK plast. | -30 | 6.62 | 10.59 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.75 | 12.40 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 12.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 8.78 (60.00) |
C | 14.35 | JK plast. | -30 | 6.84 | 10.94 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.64 | 12.22 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.73 | 12.37 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.47 | 8.75 (60.00) |
C | 14.35 | JK plast. | -30 | 6.62 | 10.59 (60.00) |
|  |  | -5+N | 7.75 | 12.40 (60.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 7.86 | 12.58 (60.00) |
|  |  | -5+vítr | 5.49 | 8.78 (60.00) |

Pozice na PB | Typ konzoly / objímky | Stav | QH [kN] | QHx - kolmo na vedení [kN] | QHy - ve směru vedení [kN] | QV [kN]
5.5 | B0-U80-R | -30 | 0.83 (12.80) | 0.20 | 0.80 | 0.40 (9.00)
|  | -5+N | 1.61 (12.80) | 0.35 | 1.58 | 0.95 (9.00)
|  | -5+N+vítr | 2.47 (12.80) | 0.55 | 2.42 | 0.95 (9.00)
|  | -5+vítr | 2.43 (12.80) | 0.58 | 2.36 | 0.40 (9.00)

Pozice na konzole / objímce | Výška nad terénem [m] | Typ izolátoru / svorky | Stav | F [kN] | Násobek F [kN] | Nadlehčování [kN]
A | 12.90 | KS SDOK | -30 | 2.10 | 3.36 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.07 | 6.51 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.17 | 6.67 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.33 | 3.73 (0.00) |
A | 12.90 | KS SDOK | -30 | 2.10 | 3.36 (0.00) |
|  |  | -5+N | 4.12 | 6.59 (0.00) |
|  |  | -5+N+vítr | 4.24 | 6.78 (0.00) |
|  |  | -5+vítr | 2.36 | 3.78 (0.00) |

Parametry použitých materiálů:

### Vodiče

Typ vodiče | E [MPa] | alfa [1/°C] | d [mm] | S [mm2] | gama [N/m.mm2] | mv [kg/m] | sigma dov. [MPa]
110-AL1/22-ST1A | 77400 | 1.83e-005 | 14.96 | 132.33 | 0.035354 | 0.4769 | 206.35
SDOK-96 | 11480 | 3.76e-006 | 18.00 | 254.46 | 0.009484 | 0.246 | 84.51

### Sloup / stožár

Dov. vrcholová síla [kN] | 40 | Délka [m] | 20.65 | Průměr - pata [m] | 1.455 | Plocha vystavená větru [m2] | 6.58
Dov. vrcholová síla - kolmo [kN] |  | Hloubka základu [m] | 2.25 | Rozestup v patě sloupu [m] |  | Součinitel stínění |
Dov. síla pro úhlopříčky [kN] | 24 | Výška nad zemí [m] | 0.4 | Průměr - čep [m] | 0.7 |  |
Dov. svislá síla [kN] |  | Výška čepu nad terénem [m] | 18.4 | Kónicita sloupu [mm/m] |  |  |

### Konzoly / objímky

A1-U80 | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 46.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

A3-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 5 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 72.4 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.500 | 0.000
C | 1.500 | 0.000

A1-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 11 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 30 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 53.2 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | -1.000 | 0.000
C | 1.000 | 0.000

B0-U80-R | bez vzpěry | se vzpěrou / pásem
Svislé zatížení [kN] | 9 |
Vodorovné zatížení - ve směru výslednice [kN] | 12.8 |
Vodorovné zatížení - ve směru vedení [kN] |  |
Vodorovné zatížení - kolmo na vedení [kN] |  |
Hmotnost [kg] | 21.5 |
Pozice | Vzdálenost od místa uchycení konzoly / objímky
X [m] | Y [m]
A | 0.000 | 0.000

### Izolátory / svorky

Typ izolátoru / svorky | Mechanická pevnost [kN] | Délka [m] | Hmotnost [kg]
JK plast. | 60 | 0.451 | 0.73
KS SDOK |  |  |

Zpracováno programem SPIDER-EN 22.06.01 firmy GISoft
Datum a čas zpracování: 02.09.2022, 08:39:33