**Příloha 5**

**Podmínky balení a zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

Balení jednotlivých tyčových izolátorů musí být provedeno takovým způsobem, aby nedošlo   
k pohybu nebo poškození izolátorů včetně koncových armatur (pomocí dlouhých dřevěných latí). Na paletách musí být jednotlivě zabalené vrstvy izolátorů proloženy dalšími vrstvami dřevěných latí. Na jednotlivých paletách musí být zabaleny pouze izolátory stejné délky a tolerance. Izolátory musí být na palety poskládány tak, že horní armatury budou všechny na jedné straně. Balení musí být provedena odděleně dle jednotlivých zakázek odběratele.

Na jedné paletě může být uloženo pouze množství izolátorů dle níže uvedené tabulky:

|  |  |
| --- | --- |
| Počet izolátorů na paletě | Typ izolátoru |
| 42 | L 120 B 550 (LP 60/22/1170)  L 120 C 550 (LG 60/22/1200)  L 160 C 550 (LG 75/22/1270) |

Balení musí umožnit nejméně další dva převozy po dodání (např. na staveniště, do skladu).

Všechny palety musí být vybaveny technickým listem, dobře viditelným zvenku, včetně následujících informací:

* číslo objednávky odběratele pro odvolávku z kontraktu
* kompletní označení izolátoru např. L 160 C 550 ve specifikaci dle DIN normy  
  LG 75/22/1270
* množství izolátorů na příslušné paletě
* výrobce

V případě, že prodávající dodává na vratných obalech (paletách), je kupující oprávněn mít tyto palety bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, nejpozději do 12-ti měsíců od přijetí, popř. po ukončení platnosti smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Kupující zajistí svoz vratných obalů, které byly dodány do místa plnění mimo centrální sklad, zpět do centrálního skladu.

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly vyfakturovat. Předmět fakturace musím být oboustranně odsouhlasen. Fakturovaná částka bude odpovídat běžným cenám a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty vratného obalu.