**TECHNICKÉ VYBAVENÍ**

Název: STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024– NAVÝŠENÍ KAPACIT

Zhotovitel**bude mít po celou dobu plnění výše uvedené zakázky k dispozici technické vybavení a to min. rozsahu:**

* + - Zhotovitel je povinen disponovat následujícím technickým vybavením:
    - alespoň 1 pojízdná zdvihací pracovní plošina s dosahem manipulace minimálně 13 m s vhodnou konstrukcí pro PPN (NN) nebo dodavatel musí doložit, že je vybaven bezpečnostními prostředky a OOPP a koš MP uzpůsobí tak, aby odpovídal požadovaným postupům PPN, a zároveň
    - alespoň 1 vozidlo do 3,5t s deklarovanou schopností jízdy mimo zpevněné komunikace a zároveň
    - Nářadí a pomůcky způsobilé pro práci na elektrickém zařízení a ostatní nářadí pro další práce související s realizací staveb, a zároveň
    - Elektromontážní nářadí a pomůcky vhodné pro práce pod napětím v rozsahu povolených pracovních postupů PPN NN, a zároveň
    - Prostředky osobního zajištění k ochraně proti pádu z výšky, a zároveň
    - Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dle požadavků RS-019 (bude poskytnuto vybranému zhotoviteli) a dle požadavků příslušných pracovních postupů PPN NN, a zároveň
    - Izolační žebřík musí být vyrobený a schválený pro práce pod napětím do napěťové hladiny minimálně 1000 V.
    - Ochranné pomůcky pro práci na elektrickém zařízení dle dokumentu Zásady a povinnosti cizích fyzických nebo právnických osob na pracovišti E.ON\_2018 - https://www.eon-distribuce.cz/vseobecne-nakupni-podminky, a zároveň
    - Nářadí způsobilé pro práci na elektrickém zařízení a ostatní nářadí pro další práce související s realizací staveb na klíč.