|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodávka kabelu 110 kV pro TR ČB Střed** | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Množství** | **Jednotková cena v Kč**  **bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| 1. | Kabel 110 kV (6 x 3 026 m) | 18 158 m | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 2. | Kabelová příchytka - na stožár | 102 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 3. | Kabelová koncovka venkovní 123 kV včetně podpěrných izolátorů | 6 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 4. | Kabelová koncovka vnitřní GIS 123 kV | 6 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 5. | Kabelová spojka s vyvedeným stíněním 123 kV | 12 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 6. | Cross-bonding box včetně svodičů přepětí pro venkovní prostředí 3f | 4 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 7. | Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí, 3f, pro venkovní prostředí (IP68) | 2 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 8. | Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí, 3f, krytí IP54 | 2 ks | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 9. | Zemnící kabel (od venkovních koncovek ke koncové uz. skříni) | 2x 50 m | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 10. | Zemnící kabel (od vnitřní GIS koncovky ke koncové uz. skříni) | 2x 8 m | doplní uchazeč | doplní uchazeč |
| 11. | Šéfmontáž při pokládce kabelu 110kV, montáži spojek a koncovek | pro celkovou dodávku | x | doplní uchazeč |
| 12. | Zkouška neporušenosti pláště (DC 10 kV/ 1 minuta) | pro celkovou dodávku | x | doplní uchazeč |
| 13. | Napěťová zkouška (AC 128 kV po dobu 1 hod) | pro celkovou dodávku | x | doplní uchazeč |
| 14. | Doprava do místa dodání (místo dodání České Budějovice TR Mladé popř. CS EON Novohradská 1884/36A) | pro celkovou dodávku | x | doplní uchazeč |
| **Nabídková cena celkem v Kč bez DPH** | | | | doplní uchazeč |

Pozn:

* celková cena i jednotkové ceny musí obsahovat podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.
* u položek č. 11-14 uchazeč jednotkové ceny neuvádí, uvede pouze celkové ceny pro tyto jednotlivé položky